# VASSOIO AD ALTA CAPACITÀ

## Panoramica

Utilizzare il vassoio ad alta capacità per generare volumi di stampa elevati che non possono essere gestiti utilizzando il vassoio standard.

- Il vassoio ad alta capacità (MX-LC12) contiene fino a 3.500 fogli in formato A4, B5 e 8-1/2" × 11".
- Il vassoio ad alta capacità (MX-LCX3 N) contiene fino a 3.000 fogli in formati compresi tra A3W (13" × 19") e B5 (8-1/2" × 11"R).

Prima di cambiare il formato della carta, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.
Se è stato caricato un tipo di carta diverso da quello caricato in precedenza, verificare le impostazioni nella modalità di impostazione.

###### Per verificare il tipo di carta da impostare nel vassoio:

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta].
Non collocare oggetti pesanti sul vassoio né spingere il vassoio verso il basso.

## Funzionamento

### Vassoio ad alta capacità (MX-LC12)

1. #### Estrarre il vassoio della carta.

   Estrarre con delicatezza il vassoio finché non si arresta.

2. #### Posizionare la carta al centro del piano.

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso. La pila non deve superare la linea dell'indicatore (massimo 3,500 fogli).

   Smazzare la carta prima di caricarla. Se non si esegue questa operazione, nella macchina potrebbero entrare più fogli contemporaneamente e causare un inceppamento.

3. #### Inserire con delicatezza il vassoio della carta nella macchina.

   Spingere con fermezza l'intero vassoio nella macchina.

### Vassoio ad alta capacità (MX-LCX3 N)

1. #### Premere il pulsante di funzionamento

   Il pulsante di funzionamento lampeggia e il piano carta si abbassa in posizione di caricamento. Attendere fino a quando il pulsante di funzionamento non si spegne.

   Non estrarre il vassoio fino a quando la luce non si spegne. Se si estrae forzatamente il vassoio mentre il pulsante di funzionamento è illuminato o lampeggia, potrebbe verificarsi un guasto della macchina.

2. #### Estrarre il vassoio della carta.

   Estrarre con delicatezza il vassoio finché non si arresta.

3. #### Posizionare la carta al centro del piano.

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso. La pila non deve superare la linea dell'indicatore (massimo 3.000 fogli).
   Quando è caricato un volume specifico di carta, il piano carta si abbassa leggermente automaticamente e si arresta. Ripetere questa operazione per caricare carta.

   ###### Attenzione:

   Non inserire le mani nello spazio all'interno del piano carta quando si carica la carta.

   Non inserire carta in più né oggetti nello spazio all'interno del vassoio.

4. #### Inserire con delicatezza il vassoio della carta nella macchina.

   Spingere con fermezza l'intero vassoio nella macchina. Dopo che il vassoio è stato inserito con una leggera spinta, il piano carta si solleva. Mentre il piano carta si solleva, il pulsante di funzionamento lampeggia. Il pulsante si illumina quando il piano carta è stato sollevato.

### Modifica del formato carta per il vassoio ad alta capacità (MX-LCX3 N)

1. #### Allentare la vite della guida della carta

2. #### Far scorrere la piastra della guida della carta

   Far scorrere la piastra fino a visualizzare la linea rossa al centro della finestra di ridimensionamento della piastra.

3. #### Regolare la guida della carta in base al formato carta che verrà utilizzato

   Far scorrere avanti o indietro la guida della carta fino a visualizzare il contrassegno di formato della carta da utilizzare ( o ) nella finestra di ridimensionamento della piastra.

4. #### Assicurare la guida della carta

   ###### (1) Far scorrere la piastra della guida della carta.

   Far scorrere la piastra fino a visualizzare il formato carta da utilizzare nella finestra di ridimensionamento della piastra.

   ###### (2) Avvitare la vite della guida della carta.

5. #### Ripetere i punti da 1 a 4 per regolare la guida della carta più lontana in base al formato carta da utilizzare

   Assicurarsi di aver regolato la guida della carta più lontana allo stesso formato carta della guida più vicina.

   La regolazione di una sola guida può determinare alimentazione obliqua o inceppamenti.

6. #### Modificare la guida della carta di destra in base al formato carta che verrà utilizzato

   ###### (1) Tenendo sollevata la leva di bloccaggio della guida della carta, far scorrere la guida fino al formato carta da utilizzare.

   ###### (2) Rilasciare la leva di bloccaggio della guida della carta.

   ###### (3) Spostare leggermente a destra e a sinistra la guida della carta per farla scattare in posizione.

   Quando la guida della carta sarà bloccata, si sentirà un "clic".

7. #### Impostare il formato e il tipo di carta

   Assicurarsi di impostare il formato e il tipo di carta selezionando [Impostazioni di sistema] in "Modalità d'impostazione" → [Impostazioni Vassoio Carta].
   Se l'impostazione del formato carta non è configurata correttamente, la selezione automatica della carta non funzionerà in modo corretto, causando la stampa su carta di formato o di tipo errato o inceppamenti.

Torna all'inizio