# TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO

## Panoramica

Questa modalità disinserisce l'alimentazione del pannello di controllo e dell'unità di fusione, ponendo la macchina in attesa in uno stato di consumo energetico minimo.
La funzione Timer Spegnimento Automatico verrà attivata se la durata impostata per l'intervallo scade mentre la macchina è in stato di attesa senza che sia stato eseguito un lavoro.
Rispetto alla modalità di preriscaldamento, il risparmio di energia è notevolmente superiore ma il tempo di riattivazione è più lungo.
Il pulsante [Risparmio energetico] lampeggia quando la macchina è in modalità Timer Spegnimento Automatico.
La funzione Timer Spegnimento Automatico viene attivata anche premendo il pulsante [Risparmio energetico] quando questo non è illuminato.
Questa modalità viene disattivata durante la ricezione dei dati di stampa o la trasmissione dei dati fax oppure se viene premuto il pulsante [Risparmio energetico] quando lampeggia.

###### Per impostare la funzione Timer Spegnimento Automatico:

In "Modalità di impostazione (amministratore)", selezionare [Risparmio Energia] → [Impostazione risparmio energia] → [Timer Spegnimento Automatico].
Viene visualizzato un messaggio 15 secondi prima del passaggio al modo Timer Spegnimento Automatico. Per chiudere il messaggio e continuare il normale funzionamento, toccare il pulsante [Continua].
Il messaggio viene visualizzato di nuovo 15 secondi prima della fine del prolungamento del normale tempo operativo.
Se non viene eseguita alcuna azione entro 15 secondi dalla visualizzazione del messaggio, la macchina passa al modo di spegnimento automatico.

###### Per impostare la visualizzazione del messaggio:

Impostare in [Risparmio Energia] → [Impostazione risparmio energia] → [Visualizza il messaggio per il ritardo del passaggio al modo preriscaldamento/Spegnimento automatico] in "Modalità Settaggi (amministratori)".
Torna all'inizio