# RULLO DI ALIMENTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS

Se si verificano spesso inceppamenti nel vassoio bypass, pulire il rullo di alimentazione del vassoio bypass. Strofinare la superficie del rullo di alimentazione con un panno pulito e morbido inumidito con acqua o un detergente neutro.

## Funzionamento

### Vassoio bypass (sulla macchina)

1. #### Rimuovere la carta

2. #### Rimuovere il coperchio di manutenzione

3. #### Cpulire il rullo di alimentazione del vassoio bypass

   Al termine della pulizia installare nuovamente il coperchio di manutenzione.

4. #### Caricare la carta

### Vassoio bypass (vassoi ad alta capacità)

1. #### Premere il pulsante di funzionamento e rimuovere la carta

   Il piano carta si abbassa. Mentre il piano carta si abbassa, il pulsante di funzionamento lampeggia. Il pulsante si illumina quando il piano carta è stato abbassato. Non rimuovere la carta fino a quando il pulsante non smette di lampeggiare.

2. #### Rimuovere il coperchio di manutenzione

3. #### Cpulire il rullo di alimentazione del vassoio bypass

   Al termine della pulizia installare nuovamente il coperchio di manutenzione.

4. #### Caricare la carta e premere il pulsante di funzionamento

   Quando il pulsante di funzionamento viene premuto, il piano carta si solleva.

Torna all'inizio