# IMPOSTAZIONI SERVIZI

## "Scheda "DNS"

Utilizzare questa scheda per configurare le impostazioni DNS.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazioni DNS

###### Server primario

Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.

###### Server secondario

Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario.

###### Timeout

Immettere un timeout. L'impostazione predefinita è 20 secondi.
Questo intervallo viene usato fino a quando non viene stabilita la connessione al server DNS in base alle specifiche standard.

###### Nome dominio

Immettere il nome del dominio in cui è presente il server DNS selezionato.

###### Aggiornamento DNS dinamico

Impostare questa opzione per usare l'aggiornamento dinamico del server DNS.

###### Intervallo di aggiornamento

Immettere un intervallo per aggiornare il server DNS.

## "Scheda WINS"

Utilizzare questa scheda per configurare le impostazioni WINS.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazione WINS

###### Server primario

Immettere l'indirizzo IP del server WINS primario.

###### Server secondario

Immettere l'indirizzo IP del server WINS secondario.

###### ID ambito

Immettere l'ID dell'ambito.

## "Scheda "SMTP"

Utilizzare questa scheda per configurare le impostazioni SMTP.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazione SMTP

###### Server primario

Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server SMTP primario.

###### Server secondario

immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server SMTP secondario.

###### Numero Porta

Immettere un numero di porta. L'impostazione predefinita è la porta 25.

###### Timeout

Immettere un timeout. L'impostazione predefinita è 20 secondi. Questo valore viene usato per la connessione al server SMTP e per la trasmissione dei dati in base alle specifiche di sistema per i messaggi e-mail.

###### Indirizzo e-mail per risposte

Se una trasmissione dati non è riuscita, il messaggio e-mail non recapitato potrebbe essere respinto dal server.
Immettere un indirizzo e-mail (un solo indirizzo) per ricevere tali messaggi non recapitati.
Di solito viene inserito l'indirizzo e-mail dell'amministratore di sistema.

###### Abilita SSL

Se è stato selezionato , il comando STARTTLS può usare la comunicazione crittografata SMTP su TLS.
A tale scopo è necessario che il server supporti il comando STARTTLS.
Per consentire la comunicazione SSL, impostare il "Numero Porta" sullo stesso numero della normale comunicazione SMTP.

###### Autenticazione SMTP

Se è impostata l'opzione , viene eseguita l'autenticazione del server SMTP.
Se si usa l'autenticazione Kerberos, impostare il server KDC, il numero di porta e l'area di autenticazione nella pagina di autenticazione Kerberos.

###### Nome Utente

Immettere il nome utente.

###### Password

Immettere la password.
Per modificare la password, impostare [Cambia Password] su .

###### POP prima di SMTP

Se è impostata l'opzione , si è autenticati per il server POP prima di usare la comunicazione SMTP.

- Server POP3: immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server SMTP secondario.
- Numero Porta: immettere il numero di porta POP3 per POP prima della comunicazione SMTP. L'impostazione predefinita è la porta 110.
- Autenticazione POP: se è impostata l'opzione , il protocollo di autenticazione (incluso APOP) viene usato per l'autenticazione nel server POP3.
- Nome Utente: immettere il nome utente per POP prima della comunicazione SMTP.
- Password immettere la password richiesta per POP prima della comunicazione SMTP. Per modificare la password, impostare [Cambia Password] su .
- Abilita SSL: se l'opzione è impostata su , è consentita la comunicazione POP su SSL o la comunicazione POP su TLS tramite il comando STLS.
  È necessario che il server supporti la comunicazione POP su SSL oppure il comando STLS.
  Per consentire la comunicazione SSL, impostare il "Numero Porta" sul numero di porta della comunicazione POP su SSL.
  Per consentire la comunicazione POP su SSL, impostare il "Numero Porta" sullo stesso numero della normale comunicazione POP3.

###### Test di connessione

Toccare il tasto [Esegui] per verificare la connessione al server SMTP.

## "Scheda "SNMP"

Utilizzare questa scheda per configurare le impostazioni SNMP.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazioni SNMP v1

###### Impostazioni SNMPv1

Impostare questa opzione per usare le impostazioni SNMP v1.

###### Metodo di accesso

Impostare un metodo di accesso.

###### Comunità GET

Immettere il nome della comunità GET per recuperare le informazioni sul dispositivo usando SNMP.

###### Comunità SET

Immettere il nome della comunità SET richiesto per l'impostazione SNMP.
Per cambiare la comunità SET, impostare .

###### Comunità TRAP

Immettere il nome della comunità da usare per il TRAP SNMP inviato dal dispositivo.

###### Indirizzo destinazione TRAP

Immettere l'indirizzo IP del computer di destinazione per la comunicazione TRAP SNMP.

### Impostazioni SNMP v3

###### Impostazioni SNMPv3

Impostare questa opzione per usare le impostazioni SNMPv3.

###### Nome Utente

Immettere il nome utente.

###### Chiave autenticazione

Immettere la chiave di autenticazione.

###### Chiave privacy

Immettere la chiave per la privacy.

###### Nome contesto

Viene visualizzato il nome del contesto.

## "Scheda "Kerberos"

Utilizzare questa scheda per configurare le impostazioni Kerberos.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Configurazione autenticazione Kerberos

###### Server KDC

Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server di autenticazione Kerberos.

###### Numero Porta

Immettere il numero di porta del server di autenticazione Kerberos. L'impostazione predefinita è la porta 88.

###### Area di autenticazione

Immettere l'area di autenticazione Kerberos.

## "Scheda "SNTP"

Utilizzare questa scheda per configurare le impostazioni SNTP.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazioni SNTP

###### SNTP

Impostare questa opzione per usare il protocollo SNTP.

###### Server SNTP

Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server SNTP.

###### Numero Porta

Immettere un numero di porta. L'impostazione predefinita è la porta 123.

###### Timeout

Immettere un timeout. L'impostazione predefinita è 5 secondi.

###### Intervallo sincrono

Immettere un intervallo per eseguire la sincronizzazione con il server SNTP.

###### Sincronizza all'avvio

Per stabilire la sincronizzazione durante l'avvio della macchina, impostare l'opzione su .

###### Sincronizza adesso

Se si tocca l'opzione, la macchina viene sincronizzata con l'ora del server SNTP.

## "Scheda "mDNS"

Utilizzare questa scheda per configurare le impostazioni mDNS.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazioni mDNS

###### mDNS

Impostare questa opzione per usare le impostazioni mDNS.

###### Nome servizio

Immettere un nome per il servizio.

###### Nome dominio

Immettere il nome del dominio.

###### Servizio con priorità

Selezionare un servizio che verrà usato con priorità.
Torna all'inizio