# PINZATURA A SELLA PER LE COPIE ORDINATE

## Panoramica

Questa funzione consente di pinzare ogni serie di copie in due posizioni al centro della carta, piegarle a metà e inviarle al vassoio di uscita. Per la piegatura a sella, viene ritagliata una porzione laterale in modo da offrire un'immagine di aspetto gradevole.

- Le posizioni di pinzatura possono essere visualizzate nella sezione "VISUALIZZAZIONE DELL'ANTEPRIMA DELLA COPIA".
- Per l'utilizzo della funzione di cucitrice a sella è necessario disporre di un finitore a sella.
- La funzione di taglio è disponibile quando è montato l’apposito modulo sulla macchina.

## Funzionamento

### Cucitrice a sella

1. #### Toccare il tasto [Uscita]

2. #### Toccare la scheda [Pinza-tura], quindi toccare il tasto [Cucitrice a sella]

3. #### Toccare il tasto [On]

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   Se il numero di originali digitalizzati supera il limite di fogli che possono essere pinzati, verrà visualizzato un messaggio. Toccare il tasto [Dividi], il tasto [Continua] o il tasto [Annulla].
   [Dividi]: suddivide e fascicola le pagine in serie che possono essere pinzate. Non è possibile utilizzare questa funzione se sono selezionate le impostazioni relative alla copertina.
   [Continua]: consente di proseguire con l'ordinamento senza effettuare la pinzatura.
   [Annulla]: consente di annullare l'impostazione dell'ordinamento di pinzatura.

   ###### Per annullare l'impostazione di Cucitrice a sella:

   Toccare il tasto [Off].

### Impostazioni di taglio

1. #### Se è selezionata l'opzione Cucitrice a sella, toccare il tasto [Imp. tag]

2. #### Toccare il tasto [On] e specificare la larghezza del taglio

   Toccare il campo del display con valori numerici della larghezza di taglio e immettere l'intervallo consentito utilizzando i tasti numerici. Altrimenti, toccare .
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   ###### Per annullare l'impostazione di taglio:

   Toccare il tasto [Off].

Torna all'inizio