# ESECUZIONE DI UNA COPIA SU SCHEDE DI CARTA A RUBRICA (COPIA STAMPA)

## Panoramica

Questa funzione consente di stampare del testo su carta a rubrica.
Preparare gli originali appropriati per la copia di didascalie su carta a rubrica.

### Posizioni in cui collocare gli originali e la carta a rubrica

Di seguito viene mostrato come caricare la carta a rubrica per la rilegatura a destra o a sinistra.

###### Carta a rubrica per rilegatura a sinistra

Originali | IMPOSTAZIONE DEGLI ORIGINALI | Caricamento di carta a rubrica
--- | --- | ---

###### Carta a rubrica per rilegatura a destra

Originali | IMPOSTAZIONE DEGLI ORIGINALI | Caricamento di carta a rubrica
--- | --- | ---

La funzione Copia Stampa deve essere specificata prima della scansione dell'originale.

###### Per modificare la larghezza predefinita dello spostamento immagine per la copia su carta a rubrica:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Funzione Copia] (scheda) → [Impostazioni Funzione Copia] → [Impostazione Copia Stampa Iniziale].
La larghezza predefinita dello spostamento immagine può essere impostata su un valore compreso fra 0 mm e 20 mm (da 0" a 5/8"). L'impostazione predefinita è 10 mm (1/2").

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Copia Stampa]

2. #### Toccare il tasto [On]

3. #### Consente di impostare la larghezza dello spostamento immagine (larghezza stampa)

   Toccare il campo del display con valori numerici e immettere la larghezza dello spostamento immagine usando i tasti numerici.
   In alternativa, toccare per immettere la larghezza dello spostamento immagine.
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   ###### Per annullare l'impostazione di Copia Stampa:

   Toccare il tasto [Off].

4. #### Caricare la carta a rubrica.

   La larghezza della carta a rubrica può essere la larghezza del formato A4 (210 mm) aumentata di 20 mm (oppure foglio da 8-1/2" × 11" (8-1/2") più 5/8").

5. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZONE

6. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

7. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio