# PANNELLO DI CONTROLLO

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti del pannello di controllo.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Pannello a sfioramento
Sul display del pannello a sfioramento vengono visualizzati messaggi e tasti.
Per utilizzare la macchina, è possibile toccare direttamente i tasti visualizzati.
-COME TOCCARE IL PANNELLO
×
Spia dell'alimentazione principale
Questa spia si illumina quando l'interruttore dell'alimentazione principale della macchina è in posizione "".
-ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA
×
Pulsante [ACCENSIONE]
Usare questo pulsante per attivare e disattivare l'alimentazione della macchina.
-ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA
×
Pulsante/indicatore [Risparmio energetico]
Usare questo pulsante per impostare la macchina su Timer Spegnimento Automatico per il risparmio energetico.
Quando si tiene premuto questo pulsante, la macchina passa in modalità di spegnimento automatico.
Il pulsante [Risparmio energetico] lampeggia quando la macchina è in modalità Timer Spegnimento Automatico.
-TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO
×
Pulsante/indicatore [Schermata iniziale]
Usare questo pulsante per visualizzare la schermata iniziale.
-SCHERMATA INIZIALE
×
Connettore USB (tipo A)
Serve per collegare alla macchina un dispositivo USB (ad esempio, un dispositivo di archiviazione USB). Per il cavo USB utilizzare un cavo schermato. Supporta USB 2.0 (Hi-Speed).
Pulsante [Schermata iniziale], pulsante [Risparmio energetico] oppure pannello a sfioramento

- Il pulsante [Schermata iniziale] e il pulsante [Risparmio energetico] sono tasti a sfioramento elettrostatici.
- Utilizzare il dito per toccare il pulsante [Schermata iniziale], il pulsante [Risparmio energetico] o il pannello a sfioramento.
  Se si utilizza una penna o un altro strumento per toccare il pulsante o il pannello a sfioramento, questo potrebbe non funzionare correttamente.
  Rischio di malfunzionamento nel caso si utilizzino gioielli o altri accessori.
- Non toccare il pannello a sfioramento durante l’avvio. Se si tocca il pannello a sfioramento, la macchina potrebbe non funzionare correttamente.
  Esempio: quando si avvia il pannello a sfioramento
  - Quando è premuto l'interruttore di alimentazione principale o il pulsante [ACCENSIONE].
  - In caso di riattivazione dopo lo spegnimento automatico

È possibile cambiare l'angolazione del pannello a sfioramento.
Torna all'inizio