# SEQUENZA DI COPIA

Passare dalla schermata iniziale o da ogni modalità alla modalità di copia e procedere come descritto di seguito.

- SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI COPIA

- Area di stampa massima: 319 mm x 480 mm
- Intervallo garanzia qualità immagine: 303 mm

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

2. #### Eseguire la scansione dell'originale

   Toccare il tasto [Anteprima] per digitalizzare l'originale.

   - Per creare copie a 2 facciate, configurare le impostazioni per la copia a 2 facciate prima di eseguire la scansione dell'originale.
   - Se non si controlla l'immagine di anteprima, toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia.

3. #### Controllare l'immagine di anteprima.

   Controllare le impostazioni come, ad esempio, il colore, lo stato a 2 facciate e la posizione dei punti metallici nella schermata di anteprima.

4. #### Avviare la copia

   Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N].
   - Per eseguire due o più copie, toccare il tasto del display di copia per impostare il numero.

   - Per annullare il numero di copie, toccare il tasto [C] (tra i tasti numerici).
   - Per annullare un lavoro di copia, toccare il tasto [Annulla stampa].
   - Se prima di avviare la copia si tocca il tasto [File] o [File Rapido] sul pannello operativo, è possibile salvare l'originale digitalizzato come dati.
   - - SALVATAGGIO DI DATI IN MODALITÀ FILE RAPIDO
     - SALVATAGGIO DI DATI ORIGINALI DIGITALIZZATI

Torna all'inizio