# VASSOIO BYPASS

## Panoramica

Utilizzare il vassoio di bypass per stampare su carta comune, buste, fogli di etichette, carta a rubrica e altri supporti speciali.
È possibile caricare fino a 100 fogli di carta nel vassoio bypass (sulla macchina) oppure fino a 500 fogli nel vassoio bypass (sui vassoi ad alta capacità) ed è possibile seguire la stampa continua come con gli altri vassoi.
Per informazioni dettagliate sui formati e i tipi di carta che possono essere caricati nel vassoio bypass, consultare le specifiche relative alla macchina, alla copia e ai vassoi ad alta capacità nonché "IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO CARTA" nella sezione "Modalità di impostazione" della "Guida di apprendimento rapido".

- Quando si utilizza carta comune diversa dalla carta standard Sharp o supporti speciali diversi dai lucidi consigliati da SHARP oppure quando si stampa sul retro di un foglio con un lato già stampato, caricare un foglio per volta. Il caricamento di più di un foglio per volta causerà inceppamenti.
- Prima del caricamento della carta, appianare qualsiasi piega presente sui fogli.
- Quando si aggiunge la carta, prelevare i fogli rimasti nel bypass, mischiarli con la carta da aggiungere e ricaricare con un'unica pila. Se si aggiunge la carta senza prelevare quella rimanente, potrebbero verificarsi inceppamenti.

### Posizionamento dell'originale

Caricare carta con formato massimo A5R (5-1/2" × 8-1/2R") con orientamento orizzontale.

Vassoio bypass (sulla macchina) | Vassoio bypass (sui vassoi ad alta capacità)

### Caricamento di carta a rubrica

Se si stampa su carta a rubrica, assicurarsi di posizionare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso.
Per il vassoio bypass (sui vassoi ad alta capacità), la guida dedicata deve essere installata nelle guide del vassoio bypass all'estremità posteriore. La guida dedicata si trova sul lato sinistro dei vassoi ad alta capacità.

| Vassoio bypass (sulla macchina) | Vassoio bypass (nei vassoi ad alta capacità)
--- | --- | ---
A sinistra |  |
A destra |  |

- Utilizzare solo carta a rubrica di carta, La carta a rubrica fatta con un materiale diverso dalla carta (ad esempio, lucidi e altro) non può essere utilizzata.
- Per copiare sulle linguette della carta a rubrica, è utile la funzione [Copia Stampa] in "Altri".

### Inserimento di lucidi

- Utilizzare lucidi consigliati da SHARP.
- Quando si caricano più fogli di lucidi nel vassoio di bypass, smazzare i fogli diverse volte prima del caricamento.
- Quando si stampa su un lucido, rimuovere ciascun foglio non appena stampato e uscito dalla macchina. Lasciar impilare i fogli nel vassoio di uscita potrebbe determinare il loro arrotolamento.

### Caricamento di buste

Quando si caricano buste nel vassoio bypass, posizionarle con l'orientamento mostrato nella figura.
Posizionamento di buste
È possibile stampare o copiare solo sul lato anteriore delle buste. Posizionare il lato anteriore rivolto verso il basso.
Le buste possono essere utilizzate solo nel vassoio bypass che si fissa alla macchina. (Le buste non possono essere utilizzate nel vassoio bypass che si fissa ai vassoi di alta capacità.)

Vassoio bypass (sulla macchina)

### Informazioni importanti per l'utilizzo delle buste

- Non stampare su entrambi i lati di una busta. Ciò potrebbe determinare degli inceppamenti o una scarsa qualità di stampa.
- Vi sono delle limitazioni per alcuni tipi di buste. Per ulteriori informazioni, consultare un tecnico dell'assistenza qualificato.
- Alcuni ambienti operativi potrebbero causare pieghe, sbavature, inceppamenti, scarsa fusione del toner o guasti alla macchina.
- Non utilizzare le buste seguenti:
  - Buste con parti metalliche, ganci in plastica o ganci a nastro
  - Buste con spago di chiusura
  - Buste con finestra
  - Buste foderate
  - Buste con superficie irregolare, ad esempio goffrate
  - Buste duplex o con materiale adesivo o sintetico per la sigillatura
  - Buste realizzate a mano
  - Buste contenenti aria
  - Buste danneggiate da grinze, pieghe o strappi
- È meglio non utilizzare buste il cui angolo incollato sul retro non sia correttamente allineato con il bordo, perché potrebbero formarsi delle pieghe.
- La qualità di stampa non è garantita sulla circonferenza di buste con una larghezza di 10 mm.
- La qualità di stampa non è garantita su parti di buste in cui è presente un'ampia differenza del passo di spessore, come nel caso di parti a quattro strati o parti con meno di tre strati.
- La qualità di stampa non è garantita per buste con linguetta autoadesiva staccabile per sigillare le buste.

### Punti importanti relativi all'uso di carta stampata in rilievo

L'effetto irregolare della superficie della carta con stampa in rilievo può influire negativamente sulla qualità di stampa in base al tipo di carta con stampa a rilievo.
Per ulteriori informazioni, consultare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

## Funzionamento

### Vassoio bypass (sulla macchina)

1. #### Aprire il vassoio bypass

   Quando si carica carta di formato superiore ad A4R o 8-1/2" × 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
   L'estensione del vassoio bypass deve essere estratta completamente.

   Non collocare oggetti pesanti sul vassoio bypass né spingere verso il basso il vassoio.

2. #### Regolare le guide del vassoio bypass in base al formato della carta da caricare

3. #### Inserire completamente la carta lungo le guide del vassoio bypass in tale vassoio finché non si arresta.

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso.

   - Non forzare la carta verso l'interno.
   - Se le guide del vassoio bypass presentano una larghezza più ampia rispetto alla carta, spostare le guide finché non si adattano correttamente alla larghezza della carta. Se le guide sono troppo ampie, la carta potrebbe torcersi o arrotolarsi.

### Vassoio bypass (nei vassoi ad alta capacità)

1. #### Per sostituire la carta nel vassoio bypass, premere il pulsante di funzionamento e rimuovere la carta

   Il piano carta si abbassa. Mentre il piano carta si abbassa, il pulsante di funzionamento lampeggia. Il pulsante si illumina quando il piano carta è stato abbassato. Non rimuovere la carta fino a quando il pulsante non smette di lampeggiare.

2. #### Regolare le guide del vassoio bypass in base al formato della carta da caricare

   Afferrare la leva di bloccaggio della guida per regolare le guide del vassoio bypass in base al formato della carta. Assicurarsi di regolare le guide del vassoio bypass all'estremità posteriore.
   Quando si carica carta di formato superiore ad A4R o 8-1/2" × 11"R, assicurarsi di estrarre l'estensione del vassoio bypass. Rimuovere le guide del vassoio bypass dall'estremità posteriore e applicarle al vassoio dell'inseritore.

   - L'estensione del vassoio bypass deve essere estratta completamente.
   - Quando si carica carta di formato superiore ad A3W o 8-1/2" × 14", rimuovere le guide del vassoio bypass all'estremità posteriore.
   Non collocare oggetti pesanti sul vassoio bypass né spingere verso il basso il vassoio.

3. #### Inserire completamente la carta lungo le guide del vassoio bypass in tale vassoio finché non si arresta, quindi regolare la guida sul lato destro.

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto.
   La pila non deve superare la linea dell'indicatore.
   Nel vassoio è possibile caricare fino a 550 fogli.

   - Non forzare la carta verso l'interno.
   - Se le guide del vassoio bypass presentano una larghezza più ampia rispetto alla carta, spostare le guide finché non si adattano correttamente alla larghezza della carta. Se le guide sono troppo ampie, la carta potrebbe torcersi o arrotolarsi.

4. #### Premere il pulsante di funzionamento

   Il piano carta si solleva. Mentre il piano carta si solleva, il pulsante di funzionamento lampeggia. Il pulsante si illumina quando il piano carta è stato sollevato.

Torna all'inizio