# STAMPA DI PAGINE SPECIFICHE SU TIPI DI CARTA DIVERSI

## Panoramica

###### In ambiente Windows

Le copertine anteriore e posteriore, nonché pagine specifiche di un documento possono essere stampate su un tipo di carta diverso da quello utilizzato per il resto del documento.
È possibile usare questa funzione per stampare le copertine anteriore e posteriore su carta spessa o per inserire della carta colorata oppure di tipo diverso per pagine specifiche.
A seconda delle esigenze è possibile aggiungere al documento degli inserti su cui non è stampato nulla.

###### In ambiente Macintosh

Le copertine anteriore e posteriore vengono stampate su un tipo di carta diverso da quello utilizzato per il resto del documento. Questa funzione può essere usata, ad esempio, se si desidera stampare solo la copertina anteriore e posteriore su cartoncino.

## Funzionamento

### Windows

1. #### Fare clic sulla scheda [Modi speciali]

2. #### Selezionare [Carta diversa], quindi fare clic sul pulsante [Impostazioni]

3. #### Selezionare le impostazioni di inserimento della carta

   - Impostare l'alimentazione, la posizione di inserimento e il metodo di stampa.
   - Fare clic sul pulsante [Aggiungi] per visualizzare le impostazioni selezionate nel riquadro "Informaz.".
   - Completata la selezione delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Salva] in "Impostazioni utente " per salvare le impostazioni.

4. #### Fare clic sul pulsante [OK].

   - Se si seleziona [Vassoio bypass] in "Alimentazione carta", accertarsi di impostare l'opzione "Tipo carta" e di caricare tale carta nel vassoio di bypass.
   - Se nella sezione "Posizione inserimento" è selezionata l'opzione [Altra pagina], specificare la posizione di inserimento digitando direttamente un numero di pagina. Non è possibile eseguire inserimenti successivi nella stessa pagina.
   - Se si eseguono inserimenti successivi nella stessa pagina, "Metodo di stampa" può essere impostato soltanto su [In bianco].
   - Se l'opzione "Metodo di stampa" è impostata su [2 Facciate], la pagina specificata e quella successiva verranno stampate sul lato anteriore e posteriore del foglio. Ne consegue che l'impostazione di inserimento in una pagina stampata su retro non avrà alcun effetto.
   - Quando si utilizza il driver di stampante PPD di Windows, viene eseguita esclusivamente la stampa su una facciata.

### Macintosh

1. #### Selezionare [Caratteristiche stampante] e successivamente [Copertina] o [Ultima pagina]

2. #### Selezionare le impostazioni di inserimento della copertina

   Selezionare l'impostazione di stampa, il vassoio della carta e il tipo di carta per le copertine anteriore e posteriore.

Torna all'inizio