# UTILIZZO DELLA FINITURA MANUALE

## Panoramica

Passare dalla schermata iniziale o da ogni modalità alla modalità di finitura manuale ed eseguire la procedura seguente.

- SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI FINITURA MANUALE

## Funzionamento

1. #### Regolare le guide in base al formato della carta.

   Afferrare la leva di bloccaggio della guida per regolare la guida.
   Dopo avere completato la regolazione, rilasciare la leva di bloccaggio.

   Quando si carica carta con un formato superiore ad A4R o 8-1/2" × 11"R, estendere completamente il vassoio di bypass. Se non viene estratto completamente, il formato della carta caricata non verrà rilevato correttamente.

2. #### Caricare la carta nel vassoio superiore o inferiore

   L'orientamento della carta varia a seconda della funzione di finitura manuale.

   - MODIFICA DEL TIPO E DEL FORMATO DI CARTA
   - ORIENTAMENTO
   - Sia nel vassoio superiore che in quello inferiore è possibile caricare fino a 200 fogli.
   - Inserire completamente la carta lungo le guide del vassoio.
   - Se la larghezza della guida non è regolata correttamente in modo che corrisponda alla larghezza della carta, la carta potrebbe incastrarsi, torcersi o arrotolarsi. Regolare le guide della carta in base alla larghezza della carta.

3. #### Selezionare il metodo di finitura appropriata

   - FUNZIONE DI PINZATURA
   - FUNZIONE DI PIEGATURA DELLA CARTA
   - FUNZIONE DI FORATURA

4. #### Cambiare il vassoio della carta o il vassoio di uscita, se necessario

   - PER CAMBIARE IL VASSOIO DELLA CARTA
   - PER CAMBIARE IL VASSOIO DI USCITA

5. #### Toccare il tasto [Start] per iniziare la finitura manuale

   ###### Per interrompere la finitura manuale:

   Toccare il tasto [INTERROMPI].

Torna all'inizio