# INTRODUZIONE DI INSERTI NELLE COPIE (COPERTINE/INSERTI)

## Panoramica

Questa funzione inserisce un foglio di carta in una pagina specifica come inserto per eseguire una copia. Sono disponibili due tipi di inserti,
Per informazioni sull'inserimento di copertine, vedere "INSERIMENTO DI COPERTINE ANTERIORE E POSTERIORE NELLE COPIE".
Esempio: inserire A dopo la pagina 3 e B dopo la pagina 5

### Esempi di inserimento di fogli

In caso di esecuzione di una copia anche sull'inserto, è possibile specificare la copia su due facciate per ciascun inserto e per la carta. Di seguito vengono mostrati i risultati della copia quando viene inserito un inserto dopo la terza pagina di sei originali a una facciata o di tre originali a due facciate.

### Risultato della copia sull'inserto di un originale a una facciata

Copia sull'inserto | Carta: copia su una facciata | Carta: copia su due facciate
--- | --- | ---
Non copiata | Introduce un inserto tra la seconda e la terza pagina di ogni set di copie. |
Copia solo fronte | Esegue una copia a una facciata della terza pagina dell'originale per creare un inserto. |
Copia su due facciate | Esegue una copia a due facciate della terza e quarta pagina dell'originale per creare un inserto. |

Risultato della copia sull'inserto di un originale a due facciate

Copia sull'inserto | Carta: copia su una facciata | Carta: copia su due facciate
--- | --- | ---
Non copiata | Introduce un inserto tra la seconda e la terza pagina di ogni set di copie. |
Copia solo fronte | Esegue una copia a una facciata della terza pagina dell'originale per creare un inserto. | *La quarta pagina dell'originale non viene copiata.
Copia su due facciate | Esegue una copia a due facciate della terza e quarta pagina dell'originale per creare un inserto. |

- Prima di utilizzare la funzione di inserti, caricare nel vassoio i fogli da inserire.
- Innanzitutto posizionare gli originali nel vassoio dell'alimentatore dei documenti e configurare le altre impostazioni della funzione di copia, quindi specificare la copertina e gli inserti.
- È possibile introdurre fino a 100 inserti.

- La lastra di esposizione non è disponibile per questa funzione.
- Se si esegue la copia a due facciate di originali a due facciate, non è possibile introdurre un inserto tra la prima e la seconda facciata dell'originale.
- Questa funzione non può essere utilizzata in combinazione con la funzione di cucitrice a sella.
- Questa impostazione non è disponibile se la funzione Copertine/Inserti è disabilitata in modalità di impostazione.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale nell'alimentatore automatico dei documenti, quindi toccare il tasto [Anteprima].

   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

2. #### Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Copertine/ Inserti]

3. #### Toccare la scheda "Foglio Di Inser."

4. #### Toccare il tasto del display della pagina dell'inserto.

5. #### Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero della pagina in cui si desidera inserire un foglio, quindi toccare il tasto [Invio].

   Il numero totale di inserti viene visualizzato accanto al tasto [Invio]. Ripetere i passaggi 4 e 5 per ciascun inserto.
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.
6. Prima della copertina posteriore
   Selezionando la casella di controllo [Anteprima copertina] e toccando [Invio], è possibile introdurre un inserto prima della copertina. È possibile utilizzare la funzione Anteprima copertina quando viene stampata la copertina.
   Per [Anteprima copertina], è possibile utilizzare soltanto una pagina vuota. Se la copiatura dell’inserto è impostata su un parametro diverso da [Non creare copia], non è possibile utilizzare [Anteprima copertina].

   ###### Se è stato immesso un numero di pagina errato per l'inserto:

   Toccare il tasto [Layout Pagina] e modificare la pagina.
   - VERIFICA, MODIFICA ED ELIMINAZIONE DEL LAYOUT DI PAGINA DI COPERTINE E INSERTI

   ###### Per annullare l'inserimento di inserti:

   Toccare il tasto [Annullare tutto].

7. #### Toccare il tasto [Modifica].

8. #### Per eseguire una copia sull'inserto di tipo A, toccare il tasto [Simplex] o [Fronte Retro].

   Per introdurre solo un inserto di tipo A, toccare il tasto [Non creare copia].
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   ###### Per cambiare un inserto:

   Toccare il tasto [Vassoio Carta] e selezionare il vassoio in cui sono caricati gli inserti.
   Durante l'inserimento di carta a rubrica, è possibile eseguire una copia sulle schede della carta a rubrica. Toccare il tasto [Copia Stampa] e regolare la larghezza dello spostamento immagine. Per le impostazioni relative alla copia stampa, vedere "ESECUZIONE DI UNA COPIA SU SCHEDE DI CARTA A RUBRICA (COPIA STAMPA)"
   - Quando si esegue la copia su entrambe le facciate di un inserto non è possibile utilizzare etichette, lucidi o carta a rubrica. Se non viene copiata, è possibile inserire carta a rubrica.
   - Se il vassoio carta è l'inseritore, non è possibile eseguire copie sulla copertina.

9. #### Specificare le impostazioni per l'inserto di da B a K in base alle esigenze

   Per specificare le impostazioni per l’inserto tipo da B a K, toccare la scheda "Foglio Di Inser." di cui al punto 3 prima di toccare il corrispondente tasto da [Inserzione Di Tipo B] a [Inserzione Di Tipo K], quindi attenersi ai punti da 4 a 7.

10. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

    ###### Per annullare tutte le impostazioni:

    Toccare il tasto [CA].

11. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia

    ###### Per eseguire più serie di copie:

    Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio