# USO DELLA LASTRA DI ESPOSIZIONE PER LA COPIA A 1 FACCIATA

In questa sezione viene spiegato come eseguire una copia usando la lastra di esposizione.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione, quindi toccare il tasto [Anteprima].

   - LASTRA DI ESPOSIZONE

2. #### Posizionare la serie successiva di originali e toccare il tasto [Scansione aggiuntiva].

   Ripetere l'operazione fino al termine della scansione di tutti gli originali.

3. #### Controllare che la carta da utilizzare e la modalità colore siano selezionate

   Per modificare la carta o la modalità colore, vedere gli argomenti seguenti:
   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO CARTA
   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS
   - Impostazione della modalità colore
   A seconda del formato dell'originale, è possibile che non venga selezionato automaticamente lo stesso formato dell'originale. In tal caso, cambiare il vassoio carta manualmente.

4. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio