# CARTUCCIA DEL TIMBRO VERIFICA

## Panoramica

Se il timbro verifica si è schiarito, sostituire la cartuccia del timbro verifica.
Se un'unità di stampa (AR-SU1) è installata nell'alimentatore automatico dei documenti, sostituire la "Cartuccia del timbro verifica (confezione da 2) AR-SV1".

## Funzionamento

1. #### Aprire l'alimentatore automatico dei documenti

2. #### Rimuovere la lastra posteriore dei documenti dall'alimentatore automatico dei documenti

   Rimuovere la piastra lentamente. Posizionare la piastra rimossa sulla lastra di esposizione con il lato che era fissato rivolto verso l'alto.

3. #### Afferrare la linguetta sull'unità timbro verifica ed estrarre l'unità

4. #### Rimuovere la cartuccia del timbro verifica (A)

5. #### Inserire una nuova cartuccia del timbro verifica

6. #### Reinserire nuovamente l'unità timbro verifica

   Spingere a fondo l'unità timbro, finché non scatta in posizione.

7. #### Allineare l'angolo superiore sinistro della lastra posteriore dei documenti all'angolo posteriore sinistro (alla punta del segno) della lastra di esposizione

8. #### Chiudere l'alimentatore automatico dei documenti

   La lastra posteriore dei documenti sulla lastra di esposizione è fissata all'alimentatore automatico dei documenti.

9. #### Assicurarsi che la lastra posteriore dei documenti sia fissata correttamente all'alimentatore automatico dei documenti, quindi chiudere l'alimentatore.

   Se la lastra posteriore dei documenti non è fissata correttamente, rimuoverla e applicarla di nuovo.

Torna all'inizio