# VASSOIO 1/2

## Panoramica

Nel vassoio 1 è possibile caricare fino a 1.200 fogli di carta in formato A4 (8-1/2" × 11").
Nel vassoio 2 è possibile caricare fino a 800 fogli di carta in formato A4 (8-1/2" × 11").
Se è stato caricato un tipo o un formato di carta diverso da quello caricato in precedenza, verificare le impostazioni in modalità di impostazione. Un'impostazione non corretta può causare errori di stampa, stampa su carta di formato errato o inceppamento della carta.

###### Per verificare il tipo e il formato della carta:

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta].
Non collocare oggetti pesanti sul vassoio né spingere il vassoio verso il basso.

## Funzionamento

1. #### Estrarre il vassoio della carta.

   Estrarre con delicatezza il vassoio finché non si arresta.
   Continuare a tenere la maniglia finché non viene rilasciato il blocco.

2. #### Sollevare il rullo di alimentazione e posizionare la carta nel vassoio

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto. La pila non deve superare la linea dell'indicatore (massimo 1.200 fogli per il vassoio 1 o massimo 800 fogli per il vassoio 2).
   Smazzare la carta prima di caricarla. Se non si esegue questa operazione, nella macchina potrebbero entrare più fogli contemporaneamente e causare un inceppamento.

3. #### Abbassare il rullo di alimentazione e spingere delicatamente il vassoio della carta nella macchina

   Spingere con fermezza l'intero vassoio nella macchina.

### Modifica del formato carta

1. #### Rimuovere la guida del formato carta

   Tenendo premuta la base del vassoio fino in fondo, abbassare il gancio nella parte inferiore della guida del formato carta e sollevarla leggermente.

   Prima di modificare il formato carta del vassoio 2, sollevare la guida della carta.

2. #### Applicare la guida del formato carta e il foglio trasparente adeguati in base al formato della carta da utilizzare

   ###### (1) Allineare la parte inferiore della guida del formato carta con l'apposita fessura sulla base del vassoio.

   Allineare la guida del formato carta con la fessura per il formato carta da utilizzare (indicato dal relativo contrassegno).

   ###### (2) Allineare i fori sulla parte superiore della guida del formato carta con le relative sporgenze di blocco.

   Allineare con i fori per il formato carta da utilizzare (indicato dal relativo contrassegno).

   ###### (3) Spingere la guida della carta verso l'interno per farla scattare in posizione.

   Spingere la guida del formato carta verso l'interno fino a far scattare in posizione il gancio nella parte inferiore. Quando il gancio sarà bloccato, si sentirà un "clic". Spostare leggermente la guida del formato carta per verificare che sia scattata in posizione.

   - Durante l'applicazione della guida del formato carta, posizionare il foglio trasparente direttamente a contatto con la base del vassoio, secondo il corretto orientamento mostrato in figura.
   - La fessura o il foro con il contrassegno "LT" si riferisce al formato 8-1/2" x 11".
   Durante l'applicazione della guida del formato carta, assicurarsi che la parte superiore e inferiore siano allineate allo stesso formato carta. In caso contrario, possono verificarsi inceppamenti o alimentazione obliqua.

3. #### Ripetere i punti 1 e 2 per regolare la guida della carta più lontana in base al formato carta da utilizzare.

   Assicurarsi di aver regolato la guida della carta più lontana allo stesso formato della guida più vicina.
   Durante la rimozione e l'applicazione della guida del formato carta più lontana, fare attenzione a non urtare il coperchio anteriore della macchina.

   La regolazione di una sola guida può determinare alimentazione obliqua o inceppamenti.

4. #### Impostare il formato e il tipo di carta

   Assicurarsi di impostare il formato e il tipo di carta selezionando [Impostazioni di sistema] in "Modalità d'impostazione" → [Impostazioni Vassoio Carta].
   Se l'impostazione del formato carta non è configurata correttamente, la selezione automatica della carta non funzionerà in modo corretto, causando la stampa su carta di formato o di tipo errato o inceppamenti.

Torna all'inizio