# MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI USCITA

Specificare la destinazione delle copie.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Uscita]

2. #### Toccare il tasto [Vassoio Fascicolazione]

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - Se non è installato un finitore o un finitore a sella, selezionare il tasto [Vassoio Centrale].
   - Se è installato un finitore (pinzatura da 100 fogli) o un finitore a sella (pinzatura da 100 fogli), selezionare il tasto [Vassoio offset] oppure [Vassoio intermed.].
   - Se è installato il vassoio bypass, è possibile selezionare il tasto [Vassoio destro].
   - Se è installato un fascicolatore ad alta capacità, è possibile selezionare [Vassoio Superiore] o [Vass.risma].
   Se è specificata la funzione di offset, ordinamento pinzatura, cucitrice a sella, piegatura o foratura, il vassoio sulla destra non è disponibile.

Torna all'inizio