# TIPI DI CARTA APPLICABILI

## Panoramica

In questa sezione vengono descritti i tipi di carta utilizzabili e quelli che non è possibile utilizzare. Vengono anche fornite informazioni in merito al lato di stampa durante il caricamento della carta nel vassoio.
Carta pesante, carta sottile e altri tipi di carta, ad eccezione della carta normale, vengono definiti supporti speciali.

- In commercio sono disponibili vari tipi di carta, alcuni dei quali non possono essere utilizzati con questa macchina.
  Prima di utilizzare qualsiasi tipo di carta, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
- La qualità dell'immagine e la capacità di fusione della carta da parte del toner può variare a causa delle condizioni ambientali, operative e per le caratteristiche della carta, determinando una qualità di immagine inferiore rispetto a quella della carta Sharp standard.
  Prima di utilizzare qualsiasi tipo di carta, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
- L'uso di carta non consigliata o non utilizzabile può determinare alimentazione obliqua, inceppamenti, scarsa fusione del toner (il toner non aderisce bene alla carta e può rovinarsi) o guasti alla macchina.
- L'uso di carta non consigliata può determinare errata alimentazione o scarsa qualità d'immagine. Prima di utilizzare carta non consigliata, verificare se sia possibile eseguire la stampa correttamente.

### Carta utilizzabile

###### Specifiche relative a carta comune, pesante e sottile

Carta comune | Carta Sharp standard 80 g/m2 (21 lbs.). Per le specifiche della carta, vedere "SPECIFICHE DELLA CARTA SHARP STANDARD" nella "Guida di apprendimento rapido". Carta comune non Sharp standard Da 60 g/m2 a 105 g/m2 (da 13 lbs. a 16 lbs.)
Carta pesante | Da 106 g/m2 a 300 g/m2 (28 lbs. a 79 lbs.)
Carta sottile | Da 55 g/m2 a 59 g/m2 (13 lbs. a 16 lbs.)

I tipi di carta riciclata, colorata e perforata devono soddisfare le stesse specifiche della carta comune.
Prima di utilizzare qualsiasi tipo di carta, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

###### Tipi di carta utilizzabili in ogni vassoio

| VASSOIO 1/2 | Vassoio 3 | Vassoio 4 | Vassoio bypass | Vassoio 5 Vassoio ad alta capacità (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | VASSOI AD ALTA CAPACITÀ | Vassoio bypass (per vassoi ad alta capacità) | Inseritore (superiore/inferiore)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Vassoio 5/7 Superiore | Vassoio 6/8 Inferiore
Carta sottile | - | - | - | Sì | - | Sì | Sì | Sì | -
Carta comune | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì
Carta riciclata | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì
Colore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì
Carta Intest. | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì
Prestampata | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì
Preforata | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì
carta pesante 1: da 106 g/m2 a 176 g/m2 (da 28 lbs. a 46 lbs.) | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì
carta pesante 2: da 177 g/m2 a 220 g/m2 (da 47 lbs. a 58 lbs.) | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì
carta pesante 3: da 221 g/m2 a 256 g/m2 (da 59 lbs. a 68 lbs.) | - | - | - | Sì | - | Sì | Sì | - | -
carta pesante 4: da 257 g/m2 a 300 g/m2 (da 69 lbs. a 79 lbs.) | - | - | - | Sì | - | Sì | Sì | - | -
Rilievo | - | - | Sì | Sì | - | Sì | Sì | - | -
Carta stampa | - | - | Sì | Sì | - | Sì | Sì | Sì | -
Lucido | - | - | Sì | Sì | - | Sì | Sì | Sì | -
Etichette | - | - | Sì | Sì | - | Sì | Sì | - | -
Carta lucida | - | - | - | Sì | - | Sì | Sì | - | -
Buste | - | - | - | Sì | - | - | - | Sì | -

Sì: può essere usata
-: non può essere usata
Per informazioni dettagliate sui formati e i tipi di carta che possono essere caricati in ogni vassoio della macchina, consultare le specifiche della macchina e della copia e "IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO CARTA" nella sezione "Modalità di impostazione" della "Guida di apprendimento rapido".
I tipi di carta riciclata, colorata e perforata devono soddisfare le stesse specifiche della carta comune.
Prima di utilizzare qualsiasi tipo di carta, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

###### Impostazione dell'orientamento del lato di stampa

L'impostazione dell'orientamento varia in base al lato di stampa della carta, a seconda del vassoio utilizzato.

Vassoio | In stato normale | Con formato "Carta Intest." o "Prestampata" impostato
--- | --- | ---
Vassoi 1 - 4 | Rivolto verso l'alto | Rivolto verso il basso
Vassoio bypass, vassoio 5, vassoio 6, vassoio 7, vassoio 8 | Rivolto verso il basso | Rivolto verso l'alto

Se [Disabilitazione fronte/retro] è impostato per il formato "Carta Intest." o "Prestampata", impostare per il lato di stampa lo stesso orientamento utilizzato per il funzionamento normale.

###### Per impostare [Disabilitazione fronte/retro]:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Disabilitazione fronte/retro].

### Carta non utilizzabile

Supporti speciali per stampanti a getto d'inchiostro (carta fine, lucida, lucidi e così via). Carta carbone o carta termica Carta incollata Carta con graffette Carta con segni di piegatura Carta strappata Lucidi per inchiostro ad olio | Carta sottile con peso inferiore a 55 g/m2 (13 lbs.) Carta pesante con spessore di 301 g/m2 (80 lbs.) o superiore Carta con forme irregolari Carta con punti metallici Carta umida Carta arrotolata Carta il cui lato di stampa o posteriore è già stato stampato da un'altra stampante o un altro dispositivo multifunzione. Carta ondulata a causa dell'assorbimento di umidità

### Carta non consigliata

Carta per decalcomanie Carta giapponese Carta perforata

Torna all'inizio