# SEQUENZA DI INVIO DELL'IMMAGINE

Passare dalla schermata iniziale o da ogni modalità alla modalità di invio dell'immagine ed eseguire la procedura seguente.

- SELEZIONE DELLA MODALITÀ SCANNER DI RETE

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.

   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - PIANO DOCUMENTI

2. #### Specificare la destinazione

   Toccare la casella di testo appropriata per immettere direttamente la destinazione oppure eseguire una ricerca mediante rubrica o numero.

   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Configurare le impostazioni di scansione.

   Specificare il formato di scansione originale, l'esposizione, il formato file e altri elementi.

   - SCANSIONE AUTOMATICA DELLE DUE FACCIATE DI UN ORIGINALE
   - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE NEL FORMATO CARTA
   - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE TRAMITE VALORI NUMERICI
   - IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI INVIO DELL'IMMAGINE
   - IMPOSTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA SCANSIONE E DEL TIPO DI IMMAGINE DELL'ORIGINALE
   - IMPOSTAZIONE DELLA RISOLUZIONE DELLA SCANSIONE
   - In modalità di scansione e di inserimento dati
   - MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ COLORE
   - INVIO DI UN ELEVATO NUMERO DI PAGINE

4. #### Impostare Altri.

   Configurare altre funzioni oltre alle impostazioni di scansione, ad esempio l'invio di due pagine come pagina singola.

   - SCHERMATA ALTRI

5. #### Inviare l'originale.

   Toccare il tasto [Start].
   - Per visualizzare l'immagine di anteprima, toccare il tasto [Anteprima] prima del tasto [Start]. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo.
   - Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, ripetere il passo tante volte quanti sono gli originali da digitalizzare. Al termine della scansione di tutti gli originali, toccare il tasto [Fine Lettura]. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Quindi, toccare il tasto [Start] per inviare l'originale.
   - Se prima di inviare un'immagine si tocca il tasto [File] o [File Rapido] sul pannello operativo, è possibile salvare l'originale digitalizzato come dati.
     - SALVATAGGIO DI DATI ORIGINALI DIGITALIZZATI
     - SALVATAGGIO DI DATI ORIGINALI DIGITALIZZATI

Torna all'inizio