# AREA DI SCANSIONE

Per pulire questa parte, utilizzare l'utensile per la pulizia del vetro disponibile nell'alimentatore automatico dei documenti. Dopo l'uso, riporre l'utensile per la pulizia del vetro.

## Funzionamento

1. #### Aprire l'alimentatore automatico dei documenti e rimuovere l'utensile per la pulizia del vetro

2. #### Con l'utensile per la pulizia del vetro pulire le aree di scansione dei documenti sulla lastra di esposizione e sull'alimentatore automatico dei documenti

   Un'area di scansione è sulla lastra di esposizione e l'altra è all'interno dell'alimentatore automatico dei documenti.

3. #### Aprire il coperchio dell'area di scansione sull'alimentatore automatico dei documenti

   Premere l'interruttore per rilasciare il dispositivo di blocco.

4. #### Pulire l'area di scansione nell'alimentatore automatico dei documenti

5. #### Chiudere il coperchio

6. #### Riporre l'utensile per la pulizia del vetro

Torna all'inizio