# SELEZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DI COLORE IN BASE AL TIPO DI IMMAGINE(IMPOSTAZIONI COLORE AVANZATE)

## Panoramica

Nel driver della stampante sono contenute impostazioni predefinite per il colore che è possibile utilizzare per diversi scopi. Consentono di stampare utilizzando le impostazioni di colore più appropriate al tipo di immagine.
Sono inoltre disponibili impostazioni di colore avanzate (ad esempio, le impostazioni di gestione del colore e le impostazioni di visualizzazione per regolare i toni del colore), che rispondono alle esigenze della stampa di immagini a colori.
Sono disponibili le seguenti impostazioni di gestione del colore.

Windows ICM*1: | Metodo di gestione del colore in ambiente Windows.
ColourSync: | Metodo di gestione del colore in ambiente Macintosh.
Profilo di origine: | Consente di selezionare un profilo di colore da utilizzare per visualizzare le immagine sullo schermo del PC.
Intento di rendering: | Valore standard utilizzato per convertire il bilanciamento del colore dell'immagine visualizzata sullo schermo del computer in un bilanciamento del colore che può essere stampato dalla macchina.
Profilo in uscita: | Consente di selezionare un profilo di colore per l'immagine da stampare.
Correzione CMYK*2: | Consente di correggere l'immagine, al fine di ottenere un risultato ottimale nella stampa di un'immagine CMYK.
Screening: | Consente di selezionare il metodo di elaborazione delle immagini più adatto all'immagine in corso di stampa.
Grigio neutro: | Consente di specificare il colore di toner utilizzato per stampare le aree grigie.
Stampa in nero: | Consente di eseguire la stampa usando solo il toner nero.
Trapping: | Impedisce lo sbiancamento ai bordi dei colori.
Nitidezza: | Consente di valorizzare o uniformare il contorno dell'immagine.
Sovrastampa nera*3: | Impedisce lo sbiancamento dei contorni del testo nero.
Profilo di simulazione CMYK personalizzato*3: | Consente di regolare i colori per simulare la stampa che si otterrebbe mediante i colori di processo utilizzati dalle macchine di stampa.
Profilo di simulazione*3: | Consente di selezionare i colori di processo.

*1 Non può essere selezionato se si utilizza il driver di stampa PS in Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.
. *2 Disponibile solo se il driver della stampante installato è PCL6
. *3 Disponibile solo se il driver della stampante installato è PS (Windows/Macintosh).

## Funzionamento

Windows
Fare clic sulla scheda [Colore] e selezionare [Tipo immagine].

- Standard: dati che comprendono testo, fotografie, grafici e altro.
- Grafica: dati contenenti molti disegni o illustrazioni.
- Foto: dati fotografici oppure dati che utilizzano fotografie.
- CAD: dati con disegni tecnici.
- Scansione: dati acquisiti tramite scanner.
- Differenza di colore minima: dati da stampare con gli stessi colori visualizzati sullo schermo.
- Personalizza: dati da stampare con impostazioni speciali.

Fare clic sul pulsante [Impostazioni colore avanzate] e specificare le impostazioni.
Per configurare la gestione del colore utilizzando Windows OS ICM, impostare l'opzione "Tipo originale" su [Personalizzato] al punto 1. Selezionare quindi la casella di controllo [Windows ICM] in modo da visualizzare il segno di spunta .
Per configurare l'opzione "Profilo di origine" e altre attività dettagliate della gestione del colore, selezionare le impostazioni desiderate dai relativi menu.
Non è possibile selezionare Windows ICM se si utilizza il driver di stampa PS in Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.

Macintosh
Selezionare [Colore].
Selezionare la [Modalità di stampa].
Per utilizzare la funzione di gestione del colore di Mac OS, selezionare la casella di controllo [ColorSync] in modo da visualizzare il segno di spunta . In questo caso non è possibile selezionare l'opzione "Tipo immagine".
Selezionare [Tipo immagine].

- Standard: dati che comprendono testo, fotografie, grafici e altro.
- Grafica: dati contenenti molti disegni o illustrazioni.
- Foto: dati fotografici oppure dati che utilizzano fotografie.
- CAD: dati con disegni tecnici.
- Scansione: dati acquisiti tramite scanner.
- Differenza di colore minima: dati da stampare con gli stessi colori visualizzati sullo schermo.
- Personalizza: dati da stampare con impostazioni speciali.

- Una volta selezionata l'opzione [Personalizza], selezionare "Grigio neutro".

Fare clic sul pulsante [Impostazioni colore avanzate] e specificare le impostazioni.
Per configurare le impostazioni di gestione del colore, selezionare le impostazioni desiderate dai relativi menu. Per impostare l'opzione "Simulazione CMYK", selezionare la casella di controllo [Simulazione CMYK] in modo da visualizzare il segno di spunta , quindi scegliere l'impostazione desiderata.

- In Mac OS X versioni 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, fare clic sulla scheda [Impostazioni colore avanzate] per configurare le impostazioni di colore avanzate.

Torna all'inizio