# PANNELLO DI CONTROLLO

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti del pannello di controllo.
×
Pannello a sfioramento
Sul display del pannello a sfioramento vengono visualizzati messaggi e tasti.
Per utilizzare la macchina, è possibile toccare direttamente i tasti visualizzati.
- TIPI DI TOCCO
×
Indicatore dell'alimentazione principale
Questa spia si illumina quando l'interruttore dell'alimentazione principale della macchina è in posizione "".
Lampeggia con luce verde quando il pulsante [Accensione] non funziona immediatamente dopo aver attivato l'interruttore principale.
Lampeggia in verde durante la ricezione dei dati di stampa.
- ACCENSIONE
×
Pulsante [Accensione]
Usare questo pulsante per attivare e disattivare l'alimentazione della macchina.
- ACCENSIONE
×
Pulsante/indicatore [Risparmio energetico]
Usare questo pulsante per impostare la macchina su Timer Spegnimento Automatico per il risparmio energetico.
Il pulsante [Risparmio energetico] lampeggia quando la macchina è in modalità Timer Spegnimento Automatico.
- TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO
×
Pulsante [Schermata iniziale]
Usare questo pulsante per visualizzare la schermata iniziale.
- SCHERMATA INIZIALE
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.
Pulsante [Schermata iniziale]
Utilizzare il dito per toccare il pulsante [Schermata iniziale].
Se si utilizza una penna o un altro strumento per toccare il pulsante, questo potrebbe non funzionare correttamente.
Rischio di malfunzionamento nel caso si utilizzino gioielli o altri accessori.
È possibile cambiare l'angolazione del pannello a sfioramento. Regolare l'angolazione per migliorare la visuale, spingendo la parte mobile del pannello a sfioramento verso sinistra.
Torna all'inizio