# MODIFICA DEL FORMATO IN MODALITÀ DI SCANSIONE O DI INSERIMENTO DATI

## Panoramica

Al momento della trasmissione è possibile cambiare il formato di file (tipo di file e modalità/rapporto di compressione) per l'invio di un'immagine digitalizzata. Inoltre, se gli originali digitalizzati sono suddivisi in più file, è possibile modificare il numero di pagine per file.
Il tipo di file della modalità [B/N] è collegato al tipo di file della modalità [Colore/Scala di grigi]. Non è possibile impostare separatamente il tipo di file per le singole modalità. Se si seleziona [JPEG] per la modalità [Colore/Scala di grigi], per la modalità [B/N] viene automaticamente selezionato il tipo di file [TIFF].
Combinazioni di formati di file

Scheda [Colore/Scala di grigi] | Scheda [Bianco e nero]
--- | ---
PDF | PDF
PDF ad alta compressione | PDF
PDF ad alta compressione (ultra fine) | PDF
PDF/A | PDF/A
PDF/A ad alta compressione | PDF/A
PDF/A ad alta compressione (ultra fine) | PDF/A
PDF criptato | PDF criptato
PDF criptato/ad alta compressione | PDF criptato
PDF criptato/ad alta compressione (ultra fine) | PDF criptato
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

- Il formato di file per l'invio di un'immagine digitalizzata viene specificato al momento della memorizzazione della destinazione in un tasto a sfioramento, ma può essere modificato al momento della trasmissione.
- Se è impostato un formato di file PDF criptato, durante la scansione viene visualizzata la schermata di immissione della password. Immettere una password che non superi i 32 caratteri.

Se si specifica l'opzione [PDF/Alta compressione] nel formato di file [Colore/Scala di grigi], tenere presente quanto segue.

- Quando si esegue una trasmissione broadcast a un indirizzo in cui è specificato il formato PDF ad alta compressione, tutti i file per lo scanner verranno inviati come file PDF ad alta compressione.
- Quando si esegue una trasmissione broadcast a un indirizzo in cui sono specificati i formati PDF ad alta compressione e PDF ad alta compressione (ultra fine), tutti i file per lo scanner verranno inviati come file PDF ad alta compressione (ultra fine).
- Se è specificato il formato PDF ad alta compressione, la risoluzione non può essere modificata in modalità di scansione. La risoluzione è impostata su 300 x 300 dpi.
- Se è impostata l'opzione PDF ad alta compressione quando in modalità di scansione (o in un'altra modalità) è specificata un'impostazione di risoluzione, quest'ultima verrà annullata e per la trasmissione verrà utilizzata la risoluzione PDF ad alta compressione.
- Se è selezionata la risoluzione PDF ad alta compressione, non è possibile modificare l'impostazione [Risoluzione] durante l'attesa dell'originale successivo o in [Cambia impost.], nelle impostazioni di preparazione dei lavori.
- Se è impostata la risoluzione PDF ad alta compressione quando in modalità di scansione (o in un'altra modalità) è specificato un tipo di originale, l'impostazione [Foto] verrà modificata in [Testo/Foto] e [Mappa] verrà modificata in [Testo/Foto Stampata].

## Funzionamento

Toccare il tasto [Formato File].
Toccare la scheda [Colore/Scala di grigi] o [B/N] e selezionare la modalità di formato per la scansione.

- L'impostazione del formato per la modalità [B/N] è il formato di file con la modalità colore impostata su [Mono2].
- L'impostazione del formato per la modalità [Colore/Scala di grigi] è il formato di file con la modalità colore impostata su [Tutti i colori] o [Scala di grigi].

Toccare il tasto corrispondente al tipo di file desiderato.
Quando è selezionata la modalità [Colore/Scala di grigi] ed è installato il kit di espansione per la funzione di scanner, vengono visualizzate le caselle di controllo [Compatto] e [U-Fine]. Per evitare il deterioramento della qualità delle immagini e ridurre la dimensione del file da trasmettere, selezionare PDF ad alta compressione. Selezionare [Ultra Fine] solo se si seleziona il formato PDF ad alta compressione.
Quando è selezionata la scheda [B/N]
Quando è selezionata la scheda [Colore/Scala di grigi]
Toccare il tasto corrispondente alla modalità di compressione desiderata o al rapporto di compressione desiderato.
Il formato [Evidenzia lettere nere] disponibile nella scheda [Colore/Scala di grigi] è un formato di file che riduce le dimensioni dei dati eliminando il deterioramento del testo in nero.
Per modificare il numero di pagine per file, impostare la casella di controllo [Pagine per file specificate] su , quindi utilizzare per specificare il numero di pagine per file.
È possibile toccare il campo del display con valori numerici per modificare direttamente il valore numerico utilizzando i tasti numerici.
Al termine della procedura di impostazione toccare .

- Se nella casella [Pagine per file specificate] non è visualizzato il segno di spunta , viene creato un unico file per tutte le pagine digitalizzate.
- Quando l'opzione [Pagine per file specificate] è selezionata, ai nomi dei file creati vengono aggiunti numeri consecutivi.
- Quando è selezionata l'opzione [JPEG] per il tipo di file, viene creato un file per ogni pagina. Per questo motivo, la casella [Pagine per file specificate] non viene visualizzata.

Torna all'inizio