# NON È POSSIBILE SCRIVERE NEL DISPOSITIVO DI MEMORIA USB (SE SI USA LA SCANSIONE USB)

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
Il dispositivo USB connesso viene riconosciuto correttamente? | Utilizzare l'opzione [Verif. Dispos. USB] in modalità di impostazione per controllare se la periferica viene riconosciuta. Modalità di impostazione→[Impostazioni di Sistema] → [Verif. Dispos. USB] Se non viene riconosciuto, riconnetterlo nuovamente.

Torna all'inizio