# INVIO DI ORIGINALI CON FORMATI DIVERSI(ORIG. FORMATI MISTI)

## Panoramica

Questa funzionalità consente di eseguire la scansione e trasmettere contemporaneamente originali con formati diversi, ad esempio originali in formato B4 (8-1/2" x 14") insieme a originali in formato A3 (11" x 17").
Durante la scansione, la macchina rileva automaticamente il formato di ciascun originale e utilizza la carta adatta a tale formato.
Questa funzionalità può essere usata solo con le combinazioni seguenti di formati dell'originale:

- A3 e B4, A3 e B5, B4 e A4, A4 e B5
- A4R e B5, B4 e A4R, B4 e A5, B5 e A5
- 11" x 17" e 8-1/2" x 14", 11" x 17" e 8-1/2" x 13", 11" x 17" e 5-1/2" x 8-1/2"

- Una volta selezionata l'impostazione degli originali di formato misto, non è più possibile specificare un formato di scansione dell'originale.
- Dopo avere selezionato il formato di scansione dell'originale, non sarà possibile specificare Orig. formati misti.
- Se la funzione Originali di formati vari è abilitata, la scansione a due facciate non è disponibile.(eccetto MX-4141N/MX-5141N)
- Non è possibile usare la funzione di rotazione se è abilitata la funzione Originali di formati vari.

Questa funzione non è disponibile se [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impostazione Rilevatore Formato Originale] è impostato su "AB-3" in modalità di impostazione.

## Funzionamento

Posizionare gli originali nell'alimentatore automatico dei documenti.
Inserire gli originali con tutti gli angoli allineati nell'angolo inferiore sinistro dell'alimentatore automatico dei documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Inserire il numero di fax di destinazione.

- IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO
- TRASMISSIONE TRAMITE SELEZIONE A CATENA

Toccare il tasto [Orig. formati misti].
In caso di originali di diversi formati, impostare l'opzione "Originale" su "Auto".
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Per annullare l'impostazione Form.misti Originale:
Toccare il tasto [Form.misti Originale] per rimuovere il segno di spunta.
Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.

Toccare il tasto [Anteprima] per visualizzare in anteprima l'immagine in uscita prima del suo invio. Dopo la scansione di un originale tramite il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione agg.] per eseguire la scansione del successivo originale. Toccare il tasto [Start] per avviare l'invio di un'immagine.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.

Torna all'inizio