# SCANSIONE DI ORIGINALI CON FORMATI DIVERSI(ORIG. FORMATI MISTI)

## Panoramica

Questa funzionalità consente di copiare contemporaneamente originali con formati diversi, anche quando la combinazione include sia originali in formato B4 (8-1/2" x 14") che originali in formato A3 (11" x 17").
Durante la scansione, la macchina rileva automaticamente il formato di ciascun originale e utilizza la carta adatta a tale formato.
Se si utilizza questa funzione insieme alla selezione automatica del rapporto, quest'ultimo viene regolato singolarmente per ciascun originale in base al formato di carta selezionato, consentendo la stampa su un formato uniforme.
Se si utilizza questa funzione insieme alla selezione automatica del rapporto
(vengono scelti la selezione automatica del rapporto e il formato A3 (11" x 17"))
La funzione Originali di formati vari dispone di due tipi di impostazione:

Stessa larghezza | Larghezza differente
--- | ---
Utilizzare questa impostazione se gli originali hanno formati diversi ma lati di lunghezza uguale. Gli originali devono essere inseriti nel vassoio dell'alimentatore di documenti con i lati della stessa lunghezza allineati a sinistra. A3 e A4 B4 e B5 A4R e A5 11" x 17" e 8-1/2" x 11" 8-1/2" x 14" e 8-1/2" x 11"R 8-1/2" x 14" e 5-1/2" x 8-1/2" 8-1/2" x 13" e 8-1/2" x 11"R 8-1/2" x 13" e 5-1/2" x 8-1/2" 8-1/2" x 11"R e 5-1/2" x 8-1/2" | Utilizzare questa impostazione se gli originali sono di formati diversi e non hanno lati della stessa lunghezza. Questa impostazione può essere applicata solo alle seguenti combinazioni di formati: A3 e B4 A3 e B5 B4 e A4 A4 e B5 B4 e A4R B4 e A5 B5 e A4R B5 e A5 11" x 17" e 8-1/2" x 14" 11" x 17" e 8-1/2" x 13" 11" x 17" e 5-1/2" x 8-1/2"

La funzione Originali di formati diversi deve essere specificata prima della scansione dell'originale.

- Se è selezionata l’opzione [Larghezza differente] su MX-4141N/MX-5141N, è possibile utilizzare le opzioni “2-Facciata a 2-Facciate” e “2-Facciate a 1-Facciata” della copia automatica a 2 facciate.
- La funzione di pinzatura non è abilitata per l'impostazione [Larghezza differente].
- Non è possibile utilizzare la scansione di originali con formati diversi per copiare originali con lo stesso formato ma posizionati con orientamenti diversi, ad esempio A4 e A4R (8-1/2" x 11" e 8-1/2" x 11"R) e così via.

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Modalità di alimentazione dell'originale]
Selezionare questa impostazione per eseguire sempre la scansione di originali con formati misti.

## Funzionamento

Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Orig. formati misti].
In caso di originali di diversi formati, impostare l'opzione "Originale" su "Auto".
A seconda degli originali, toccare il tasto [Stessa larghezza] o [Larghezza differente].
Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].
Per annullare l'impostazione relativa agli originali con formati diversi:
Toccare il tasto [Off].
Posizionare l'originale sul piano documenti con il lato da acquisire rivolto verso l'alto, quindi toccare il tasto [Anteprima].
Posizionare l'originale come illustrato nella schermata Originali di formati vari.
Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia.
Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.
Per eseguire più serie di copie:
Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.
Torna all'inizio