# PINZATURA DI OGNI FASCICOLO DI COPIE ORDINATE

## Panoramica

Questa funzione consente di pinzare ogni fascicolo di copie ordinate e di inviarle al vassoio (funzione Ordinamento pinzatura).

1 punto posteriore | 1 punto anteriore | 2 punti
--- | --- | ---

- Le posizioni di pinzatura possono essere visualizzate nella sezione "VISUALIZZAZIONE DELL'ANTEPRIMA DELLA COPIA".
- Per l'utilizzo della funzione di fascicolazione con pinzatura è necessario disporre di un finitore o di un finitore a sella.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Uscita]

2. #### Toccare la scheda [Pinzatura], quindi toccare il tasto relativo alla posizione di pinzatura

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - Per utilizzare la funzione 1 Punto sul Retro, impostare la casella di controllo [Pinzatura obliqua] su . Viene inserita una pinzatura con orientamento obliquo.
   - Se si imposta la casella di controllo Offset su , i singoli fascicoli di fogli stampati vengono sfalsati. per consentire all'utente di prelevarli con facilità dal vassoio di uscita.
   - Se il numero di originali digitalizzati supera il limite di fogli che possono essere pinzati verrà visualizzato un messaggio. Toccare il tasto [Continua] o il tasto [Annulla].
     [Continua]: consente di proseguire con l'ordinamento senza effettuare la pinzatura.
     [Annulla]: consente di annullare l'impostazione dell'ordinamento di pinzatura.

   ###### Per annullare la funzione di pinzatura:

   Toccare nuovamente il tasto di pinzatura selezionato.

Torna all'inizio