# VASSOIO AD ALTA CAPACITÀ

## Panoramica

Utilizzare il vassoio ad alta capacità per generare volumi di stampa elevati che non possono essere gestiti utilizzando il vassoio standard. Il vassoio ad alta capacità (MX-LC12) contiene fino a 3.500 fogli in formato A4, B5 e 8-1/2" × 11". Prima di cambiare il formato della carta, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.
Se è stato caricato un tipo di carta diverso da quello caricato in precedenza, verificare le impostazioni nella modalità di impostazione.

###### Per verificare il tipo di carta da impostare nel vassoio:

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta].
Non collocare oggetti pesanti sul vassoio né spingere il vassoio verso il basso.

## Funzionamento

### Vassoio ad alta capacità (MX-LC12)

1. #### Estrarre il vassoio della carta.

   Estrarre con delicatezza il vassoio finché non si arresta.

2. #### Posizionare la carta al centro del piano.

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto. La pila non deve superare la linea dell'indicatore (massimo 3.500 fogli).

   Smazzare la carta prima di caricarla. Se non si esegue questa operazione, nella macchina potrebbero entrare più fogli contemporaneamente e causare un inceppamento.

3. #### Inserire con delicatezza il vassoio della carta nella macchina.

   Spingere con fermezza l'intero vassoio nella macchina.

Torna all'inizio