# FUNZIONE ECO

## Panoramica

Le funzioni Eco sono installate nella macchina per ridurre il consumo energetico. È possibile usare diverse funzioni Eco per soddisfare gli scopi e le esigenze della propria applicazione.

### Tipi di funzioni Eco

Funzione Eco | Descrizione
--- | ---
Scansione Eco | Le funzioni non relative alla stampa possono essere utilizzate mentre l'unità di fusione è spenta.
MODALITÀ DI PRERISCALDAMENTO | Questa modalità abbassa la temperatura dell'unità di fusione e pone la macchina in attesa in uno stato di consumo energetico minimo.
TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO | Se la macchina non è in funzione, questa modalità disinserisce l'alimentazione del pannello operativo e dell'unità di fusione, ponendo la macchina in attesa in uno stato di consumo energetico minimo.
DOPO AVER TERMINATO IL LAVORO IN MODALITÀ REMOTA, INSERIRE LA MODALITÀ DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO | La macchina abbandona la modalità di spegnimento automatico quando esegue un lavoro di stampa. La macchina torna in modalità di spegnimento automatico dopo aver completato il lavoro di stampa.

- La funzione Eco deve essere configurata da "Risparmio Energia" in "Modalità di Impostazione (amministratore)".
- Questa funzione consente anche di impostare gli orari di accensione e spegnimento per ridurre il consumo energetico. Per ulteriori informazioni, vedere "IMPOSTAZIONE PROGRAMMAZIONE ALIMENTAZIONE ON/OFF".
- La funzione regola la transizione alla modalità di spegnimento automatico creando un elenco di modelli basato sull'analisi dell'utilizzo della macchina. Per ulteriori informazioni, vedere "ELENCO MODELLI RISPARMIO ENERGIA".

### Impostazione Eco

Sono disponibili tre modalità di "Impostazione Eco"; "Modalità normale", "Modalità Eco" e "Seguire le Impost. di sistema".
Per la funzione Eco è opportuno usare la "Modalità normale" o la "Modalità Eco" per consentire una simultanea modifica delle impostazioni. Se si desidera configurare manualmente la funzione Eco, selezionare "Seguire le Impost. di sistema".
Di seguito vengono mostrate le impostazioni "Modalità normale" e "Modalità Eco".

Funzione Eco | Modalità normale | Modalità eco
--- | --- | ---
Scansione Eco | On (Solo modalità invio) | On (Tutte le modalità eccetto copia)
Timer Spegnimento Automatico | Mod. tempo transiz. in base a ora giorno.:Auto | Fissa tempo di transizione.:On (15 min.)
Dopo aver terminato il lavoro, inserire la modalità di spegnimento automatico. | Off | On
Impostazione Modo Di Preriscaldamento | 1 min. | 1 min.
Spegni display durante la modalità di preriscaldamento | On | On

###### Per modificare l'impostazione Eco:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)", selezionare [Risparmio Energia] → [Impostazione Eco].
Torna all'inizio