# TRASMISSIONE DEI METADATI

## Panoramica

Selezionare una serie di metadati, immettere i singoli elementi, ed eseguire la trasmissione dei metadati.
L'invio di metadati viene effettuato tramite la funzione di archiviazione dei documenti. Per consentire l'invio dei metadati, nella schermata delle impostazioni di trasmissione della modalità di archiviazione documenti viene visualizzata la scheda [Inserim. Dati].
La trasmissione dei metadati può essere inoltre eseguita utilizzando l'archiviazione documenti in [Operazioni sui documenti] in modalità di impostazione (versione Web).

- In modalità di inserimento dati configurare le impostazioni dei metadati in modo da eseguirne la trasmissione.
  Per eseguire la trasmissione senza inviare metadati, passare dalla modalità di inserimento dati a un'altra modalità e quindi effettuare la trasmissione.
- Se le impostazioni relative ai metadati sono state configurate o è stato specificato un indirizzo in modalità di inserimento dati, non è possibile passare a un'altra modalità.
- Prima di configurare le impostazioni dei metadati, specificare gli indirizzi in tutte le modalità disponibili. Dopo avere configurato le impostazioni dei metadati, specificare solo gli indirizzi per le modalità consentite nei metadati selezionati.

## Funzionamento

1. #### Toccare l'icona [Inserim. Dati] nella [Schermata iniziale], quindi toccare il tasto [Inserimento Metadati] sul pannello operativo

   Se è presente una serie di metadati predefinita, passare al punto 3.
   Se non sono state memorizzate serie di metadati, l'opzione Inserimento Metadati non è disponibile. Memorizzare la serie di metadati in modalità di impostazione (versione Web) prima di eseguire la trasmissione.

2. #### Toccare il tasto relativo alla serie di metadati desiderata

3. #### Verranno visualizzati i tasti relativi alle voci memorizzate nella serie di metadati. Toccare il tasto corrispondente alla voce da inserire.

4. #### Toccare il tasto corrispondente al valore da inserire, quindi toccare il tasto [OK].

   Per immettere il valore dei metadati direttamente, toccare il tasto [Immissione Diretta]. Toccare il tasto [OK] nella schermata della tastiera virtuale per tornare alla schermata visualizzata al passaggio 3.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   ###### Per annullare la selezione dell'inserimento metadati:

   Toccare il tasto [Cancella].

5. #### Configurare l'immagine o altre impostazioni, quindi eseguire la procedura di invio della scansione

   - Configurare le impostazioni relative ai dettagli del lavoro e quindi avviare la trasmissione effettuando le stesse operazioni eseguite nelle altre modalità.
   - Per immettere un indirizzo direttamente, toccare [Premi per inserire nome file] per visualizzare la schermata di selezione del tipo di indirizzo. Se si seleziona un tipo di indirizzo quale E-mailo Cartella rete, viene visualizzata la schermata di immissione del tipo di indirizzo.

Torna all'inizio