# IMPOSTAZIONE AREA SCHEDA

È possibile impostare il controllo dati durante la lettura della scheda.

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Descrizione
--- | ---
Importa da file di configurazione | Quando si immette il nome del file di configurazione e si tocca il tasto [Esegui], le impostazioni dell'area della scheda vengono lette dal file di configurazione. Se si tocca il tasto [Cancella], vengono eliminati tutti i file che soddisfano le condizioni di ricerca correnti.
Controlla codice struttura in modalità HID | Controlla il codice struttura di una scheda HID.
Codice struttura | Immette il codice struttura di una scheda HID. Quando viene toccato il tasto [Memorizzare], il codice di struttura viene memorizzato.

Torna all'inizio