# VISUALIZZAZIONE DELLA MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE

## Panoramica

La modalità di impostazione può essere visualizzata dalla schermata iniziale del pannello a sfioramento della macchina.
Se la macchina è connessa alla rete, accedere al server Web incorporato nella macchina utilizzando il browser Web del PC.
Dalla modalità di impostazione della macchina stampare il relativo indirizzo IP e quindi immetterlo nel browser Web del PC.

## Funzionamento

### Visualizzazione della modalità di impostazione sulla macchina

1. #### Toccare il tasto [Impostazioni] nella schermata iniziale

   Sul pannello a sfioramento viene visualizzata la schermata della modalità di impostazione.

   - Per uscire dalla modalità di impostazione, toccare il tasto [Fine] nell'angolo superiore destro della schermata.
   - Per l'impostazione dell'autenticazione utente, vedere "AUTENTICAZIONE PER NUMERO UTENTE", "AUTENTICAZIONE TRAMITE NOME DI ACCESSO E PASSWORD".

### Visualizzazione della modalità di impostazione mediante il browser Web

1. #### Toccare il tasto [Impostazioni]

2. #### Nel menu, toccare [Impostazioni di sistema] → [Stampa elenco (utente)]

3. #### Toccare il tasto [Stampa] in [Elenco Personalizzazioni].

   Controllare l'indirizzo IP nell'elenco stampato.

4. #### Avviare il browser Web sul PC e immettere l'indirizzo IP della macchina.

   Avviare il browser Web su un computer connesso alla stessa rete della macchina e immettere l'indirizzo IP della macchina.

   Browser Web consigliati:
   Internet Explorer: 6.0 o versioni successive (Windows®)
   Netscape Navigator: 9 (Windows®)
   Firefox: 2.0 o versioni successive (Windows®)
   Safari: 1.5 o versioni successive (Macintosh)
   A seconda delle impostazioni della macchina, per visualizzare la modalità di impostazione (versione Web) può essere necessaria l'autenticazione dell'utente. Per la password e altre informazioni richieste per l'autenticazione utente, rivolgersi all'amministratore della macchina.

Torna all'inizio