# PIEGATURA DELLA CARTA PER LA STAMPA (PIEGATURA)

## Panoramica

Se è installata un'unità di piegatura, è possibile piegare la carta da stampare.
Ad esempio, se sono presenti immagini da stampare in formato misto A4 (8-1/2" × 11") e A3 (11" × 17"), è possibile piegare la carta in formato A3 (11" × 17") in modo che si riduca al formato A4 (8-1/2" × 11") per regolare la larghezza della carta per la stampa effettiva al formato A4 (8-1/2" × 11"). Quando è necessario, è possibile pinzare i fogli piegati.
Per utilizzare le funzioni Piega singola e Piega a sella (pinzatura), è necessario montare un finitore con cucitrice.

###### Funzioni relative ai tipi di piegatura della carta

Tipi di piegatura | Stampa facciata | Direzione aperta | Risultati della piegatura | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Piega a Z | - | - |  | Ad esempio, se sono presenti immagini da stampare in formato misto A4 (8-1/2" × 11") e A3 (11" × 17"), verrà piegata solo la carta in formato A3 (11" × 17") in modo che corrisponda al formato A4 (8-1/2" × 11"). Le copie escono foglio per foglio.
Piega lettera | Interna | Apertura dx |  | Ad esempio, il foglio viene piegato in tre in modo da poter essere inserito in una busta. Le copie escono foglio per foglio.
Apertura sx |
Esterna | Apertura dx |
Apertura sx |
Piega a fisarmonica | - | Apertura dx |  | Ad esempio, il foglio viene piegato in tre in modo da poter essere inserito in una busta. Le copie escono foglio per foglio.
- | Apertura sx |
Piega doppia | Interna | Apertura dx |  | Ad esempio, il foglio viene piegato in quattro in modo da poter essere inserito in una busta. Le copie escono foglio per foglio.
Apertura sx |
Esterna | Apertura dx |
Apertura sx |
Piegatura a metà | Interna | - |  | Il foglio viene piegato al centro. Le copie escono foglio per foglio.
Esterna | - |
Piega a sella | Interna | - |  | Più fogli vengono piegati insieme al centro.
Esterna | - |
Piegatura - Pinzatura di più fogli | - | - |  | Più fogli vengono piegati e pinzati insieme al centro, con finitura a opuscolo.

Durante la stampa di dati in stile libretto, la funzione "Piegatura - Pinzatura di più fogli" può essere utilizzata per piegare e pinzare comodamente i fogli stampati, al fine di creare un opuscolo.

- La funzione di piegatura non può essere utilizzata se è selezionata l'opzione [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Disabilitazione fronte/retro].
- La funzione di piegatura non può essere utilizzata unitamente alle funzioni di foratura e pinzatura. La funzione Piega a Z può tuttavia essere utilizzata insieme alle suddette funzioni se è specificato uno dei formati della carta seguenti.
  - B4, A3, Ledger (11" × 17")
- Se è stato montato un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli), la funzione Piega a sella consente la piegatura di cinque fogli alla volta. Ad esempio, se un originale è costituito da 12 fogli di carta comune in formato A4, questi vengono piegati tre volte in totale: 5 fogli + 5 fogli + 2 fogli.
  Con alcuni tipi di carta tuttavia il numero di fogli piegati in ogni set viene ridotto. Ad esempio, la carta pesante viene piegata tre fogli per volta.
- Se è stato montato un finitore con cucitrice (pinzatura da 50 fogli), la funzione Piega a sella consente la piegatura di un foglio alla volta.

## Funzionamento

### Windows

1. #### Fare clic sulla scheda [Modi speciali] e selezionare "Piegatura"

2. #### Fare clic sul pulsante [Impostazioni]

   Se si seleziona "Piega a Z", impostare la casella di controllo del formato carta per la piegatura della carta su .

3. #### Selezionare l'orientamento e il lato rilegatura del lato di stampa

### Macintosh

### Piegatura

1. #### Selezionare [Caratteristiche stampante], quindi [Piegatura]

2. #### Configurare le impostazioni di piegatura

### Piegatura (piega a Z)

1. #### Selezionare [Caratteristiche stampante], quindi [Piegatura(piega a Z)]

2. #### Configurare le impostazioni di piegatura

Torna all'inizio