# ABILITA/DISABILITA IMPOSTAZIONI

Le impostazioni indicate di seguito consentono di abilitare o disabilitare alcune funzioni.
Condizione Stampante
Disab Stampa Pag Vuota
Disabilita la stampa di una pagina vuota.
CONTROLLO UTENTE
Disabilita stampa di utente non valido
La stampa effettuata dagli utenti le cui informazioni non sono memorizzate nella macchina come, ad esempio, la stampa effettuata senza immettere informazioni utente valide nel driver della stampante o la stampa di un file su server FTP effettuata in modalità di impostazione (versione Web), può essere vietata.
Impostazioni Pannello Operativo
Annulla Timer azzeramento automatico
Disabilita la modalità Cancellazione Automatica.
Disabilitazione Priorità Lavori
È possibile disabilitare la funzione di priorità dei lavori. Se la funzione è disabilitata, il tasto [Priorità] non verrà visualizzato nella schermata dello stato dei lavori.
Disattivazione Stampa Bypass
Disabilita la stampa bypass (stampa di altri lavori prima di un lavoro interrotto* perché la carta necessaria non è presente in nessun vassoio).
* L'opzione viene ignorata quando la carta si esaurisce durante il lavoro.
Disabilita Ripetizione Tasti Automatici
Disabilita la funzione Ripetizione Tasti Automatici.
Disabilita Regolazione Orologio
Disabilita la possibilità di cambiare data e ora.
Disattivazione Modo Copertina/Inserti
Disabilita l'uso delle funzioni relative a copertine e inserti.
Controllo Periferica
Disattivazione Alimentatore originali
Utilizzare questa impostazione per vietare l'uso dell'alimentatore automatico dei documenti, ad esempio quando non funziona correttamente. (Quando questa impostazione è abilitata, è comunque possibile utilizzare il piano documenti per effettuare scansioni.)
Disattivazione Fronte/retro
Questa opzione è utilizzata per disabilitare la stampa su due facciate, ad esempio a causa di un funzionamento non corretto del modulo fronte/retro.
Disattivazione del vassoio a elevata capacità
Questa impostazione consente di vietare l'uso del vassoio ad alta capacità, ad esempio quando non funziona correttamente.
Disattivazione del cassetto carta opzionale
Questa impostazione è utilizzata per disattivare il cassetto carta opzionale, ad esempio quando non funziona correttamente.
Disattivazione Impostazione del vassoio
Disattiva le impostazioni del vassoio.
Disattivazione Finitore
Questa impostazione consente di vietare l'uso del finitore o del finitore a sella, ad esempio quando non funziona correttamente
Disattivazione Offset
Disabilita uno sfalsamento (offset).
Disabilitazione Pinzatrice
Questa impostazione consente di vietare l'uso della pinzatrice, ad esempio quando la pinzatrice del finitore o del finitore a sella non funziona correttamente.
Disattiva Perforatura
Questa impostazione consente di vietare l'uso della perforatura, ad esempio quando il modulo di foratura del finitore o del finitore a sella non funziona correttamente.
Disattivazione modo Macchina master
Disabilita la modalità Macchina master per la stampa tandem.
(Normalmente questa impostazione non è necessaria.)
Disattivazione modo Macchina slave
Disabilita la modalità Macchina slave per la stampa tandem.
(Normalmente questa impostazione non è necessaria.)
Impostazioni di copia
Disattivazione registrazione/Eliminazione programma
Disabilita la registrazione del programma.
Disattivazione vassoio bypass in Modo Fronte/retro
Disabilita l'utilizzo del vassoio bypass durante la copia su 2 facciate.
Il vassoio bypass viene usato spesso per alimentare etichette, lucidi e altri supporti speciali per i quali è vietata la copia su 2 facciate.
Se un foglio di uno di questi supporti speciali entra nel modulo invertitore, è possibile che l'unità venga danneggiata o che si verifichi un inceppamento.
Se si usano spesso supporti speciali sui quali è vietata la copia su 2 facciate, è consigliabile abilitare questa impostazione.
Disabilit. Selez. Automatica Carta
Disabilita la funzione Selezione Carta Automatica.
Quando questa impostazione è abilitata, non viene eseguita la selezione automatica di carta dello stesso formato dell'originale sul piano documenti o nell'alimentatore di documenti automatico.
Disabilita registrazione di immagine personalizzata
Disabilita la registrazione di immagini personalizzate.
Disabilita Invio durante la copia
Disabilita la funzione di invio immagini durante la copia.
Impostazioni Stampante
Impedisci Stampa Pagina Avvisi
Disabilita la stampa di una pagina di avviso.
Impedisci Stampa Pagina Test
Disabilita la stampa di una pagina di prova.
Quando questa impostazione è abilitata, la funzione "Pagina Test Stampante" nella modalità di impostazione non può essere utilizzata per stampare pagine di prova.
Escludi vassoio bypass da selezione carta automatica
Se è impostata [Auto] per la selezione del tipo di carta, il vassoio bypass viene escluso dai vassoi selezionabili.
È consigliabile se si inserisce spesso carta speciale nel vassoio bypass.
Disattivazione della stampa diretta da memoria USB
Disabilita la funzione per la stampa diretta di un file in un dispositivo di memoria USB.
Disattivazione cartella di rete Stampa diretta
Disabilita la stampa diretta da una cartella di rete.
Disabilita Invio durante la stampa
Disabilita la funzione di invio immagini durante la stampa.
Impostazioni invio immagini
Disabilita commutaz. ordine di visualizz.
Disabilita una modifica della sequenza di visualizzazione (ordine per numero di ricerca, crescente, decrescente) nella rubrica e in altre schermate.
Se l'opzione è impostata, la visualizzazione non viene ordinata nemmeno quando viene toccata la scheda nella schermata della rubrica.
L'ordine di visualizzazione selezionato in quel momento sarà l'ordine utilizzato dopo l'abilitazione di questa impostazione.
Disabilita trasmissione fax
Disabilita il broadcast fax.
Disattivazione della registrazione
Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo
Disabilita il controllo degli indirizzi da parte della macchina.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo (Immissione diretta)
- Gruppo (Rubrica)

Seleziona tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web
Disabilita la memorizzazione della destinazione dalla modalità di impostazione (versione Web).
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo (Immissione diretta)
- Gruppo (Rubrica)
- Singolo

Seleziona tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disattivazione registrazione/Eliminazione programma
Disabilita l'uso della rubrica quando viene memorizzato un programma.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella di rete
- Internet Fax (incl. SMTP diretto)
- Fax

Seleziona tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disabilita registrazione voce Tutti i programmi
Impedisce l'uso della rubrica quando viene memorizzato un programma.
RUBRICA
Vieta l'uso della rubrica in ogni modalità.
Immissione Diretta
Vieta l'uso della rubrica per funzioni in ogni modalità.
Disabilita registraz. casella di memoria
Disabilita tutti i tipi di registrazione della casella di memoria.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:
Raccolta Memoria, Confidenziale, Trasmissione Broadcast (Immissione diretta), Trasmissione Broadcast (Rubrica)
Selezionare tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disab. registraz. destinazione con Ricerca globale indirizzi
Disabilita il controllo degli indirizzi dalla ricerca di indirizzi globale.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:
E-mail, Internet-Fax, Fax
Selez. tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disabilita registrazione tramite Network Scanner Tool
Disabilita il controllo degli indirizzi da parte di Network Scanner Tool.
Disabilita Inoltro attraverso la rete
Questa opzione impedisce il routing in entrata.
Impostazioni per disabil. trasmissione
Queste impostazioni consentono di disabilitare le operazioni di trasmissione indicate di seguito.
Disabilita [Rinvia] nel modo Invio Immagine
Questa impostazione disabilita il tasto [Rinvia] nella schermata iniziale della modalità di invio immagini.
Disabilita selezione dalla Rubrica
Disabilita la selezione delle destinazioni dalla rubrica.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella di rete
- Internet Fax (incl. SMTP diretto)
- Fax

Seleziona tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disabilita Immissione Diretta
Disabilita l'immissione diretta di indirizzi di destinazione e altri indirizzi.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- Cartella di rete
- Desktop
- Cartella di rete
- Internet Fax (incl. SMTP diretto)
- Fax

Seleziona tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disabilita trasmissione PC-I-Fax
Proibisce la trasmissione PC-I-Fax.
Disabilita trasmissione PC-Fax
Impedisce la trasmissione PC-Fax.
Impostazioni Archiviazione Documento
Disabilita stampa di testo/immagini alla stampa successiva
Se viene recuperato e stampato un file memorizzato, le funzioni di stampa vengono disabilitate.
Questa funzione impedisce un'incoerenza della data tra i dati originali, i dati di output e altri dati.
Impostazioni Stampa Batch
Quando si esegue la stampa di file in batch, si utilizza questa impostazione per evitare di selezionare il tasto [Tutti gli utenti] e il tasto [Utente Sconosc.] nella schermata per la selezione degli utenti.
Le opzioni Abilita/disab. impostazioni controllano gli stessi parametri controllati dalle impostazioni di abilitazione/disabilitazione di altre impostazioni. Queste impostazioni sono associate tra loro (la modifica di un'impostazione comporta la modifica dell'altra).
Disabilita archiviazione su dispositivo di memoria esterno
La memorizzazione nel dispositivo di memoria esterna è disabilitata.
IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA
Questa impostazione è utilizzata per impostare funzioni di miglioramento della protezione.
Impostazione stampa modello nascosto
Disabilita l'immissione diretta di motivi di sfondo e altri motivi.
Torna all'inizio