# IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

Di seguito viene fornito un elenco di modalità di impostazione, impostazioni predefinite in fabbrica e di limitazioni per ciascuna voce in elenco.
In base alle specifiche della macchina e alle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore

Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A
--- | --- | --- | ---
| Impostazioni Di Sicurezza
| Altre Impostazioni
| No | Sì
| Limita lavori stampa diversi da lavoro blocco stampa corrente
| Abilitata | No | Sì
| Limita Operazioni
| Forza gestione | No | Sì
| Cambia Password
| - | No | Sì
| Controllo porta
| No | Sì
| Porta server
| No | Sì
| HTTP
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 80 | No | Sì
| HTTPS
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 443 | No | Sì
| Stampa FTP
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 21 | No | Sì
| Stampa raw
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 9100 | No | Sì
| LPD
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 515 | No | Sì
| IPP
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 631 | No | Sì
| IPP-SSL
| Disabilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 443 | No | Sì
| Ricezione uscita tandem
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 50001 | No | Sì
| Scansione PC
| Abilita | No | Sì
| Numero Porta
| 52000 | No | Sì
| Pannello di funzionamento remoto
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 5900 | No | Sì
| SNMPD
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 161 | No | Sì
| Telnet
| Abilitata | No | Sì
| NBT/WINS
| Disabilitata | No | Sì
| JCP
| Disabilitata | No | Sì
| RARP
| Disabilitata | No | Sì
| SMTP
| Abilitata | No | Sì
| WSD
| Abilitata | No | Sì
| Espansione dispositivo USB*1
| Abilitata | No | Sì
| Sharp OSA (piattaforma di espansione)
| No | Sì
| HTTP
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 10080 | No | Sì
| HTTPS
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 10443 | No | Sì
| Porta cliente
| No | Sì
| HTTP
| Abilitata | No | Sì
| HTTPS
| Abilitata | No | Sì
| FTP
| Abilitata | No | Sì
| FTPS
| Abilitata | No | Sì
| SMTP
| Abilitata | No | Sì
| SMTP-SSL
| Abilitata | No | Sì
| POP3
| Abilitata | No | Sì
| POP3-SSL
| Abilitata | No | Sì
| SNMP-TRAP
| Abilitata | No | Sì
| Numero Porta
| 162 | No | Sì
| Notifica fine proc.
| Abilitata | No | Sì
| LDAP
| Abilitata | No | Sì
| LDAP-SSL
| Abilitata | No | Sì
| SMB/WINS
| Abilitata | No | Sì
| SNTP
| Abilitata | No | Sì
| mDNS
| Abilitata | No | Sì
| Invio uscita tandem
| Abilitata | No | Sì
| Backup dei dati (Invia)
| Abilita*5 | No | Sì
| Impostazione filtro
| Disabilitata | No | Sì
| Configurazione filtro indirizzo IP
| No | Sì
| Modalità filtro
| Consentito | No | Sì
| Indirizzi filtro da 1 a 4
| No | Sì
| Indirizzo IP iniziale
| 0.0.0.0 | No | Sì
| Indirizzo IP finale
| 0.0.0.0 | No | Sì
| Configurazione filtro indirizzo MAC
| No | Sì
| Indirizzi filtro da 1 a 10
| 0 | No | Sì
| Impostazioni SSL
| No | Sì
| Porta server
| No | Sì
| HTTPS
| Abilitata | No | Sì
| IPP-SSL
| Disabilitata | No | Sì
| Reindirizz.da HTTP a HTTPS in pagina accesso web dispositivo
| Disabilitata | No | Sì
| Porta cliente
| No | Sì
| HTTPS
| Abilitata | No | Sì
| FTPS
| Abilitata | No | Sì
| SMTP-SSL
| Abilitata | No | Sì
| POP3-SSL
| Abilitata | No | Sì
| LDAP-SSL
| Abilitata | No | Sì
| Livello di crittografia
| Basso | No | Sì
| Informazioni certificato
| - | No | Sì
| Impostazione IEEE802.1X
| No | Sì
| Autenticazione IEEE802.1X
| Disabilitata | No | Sì
| Metodo di autenticazione EAP
| EAP-TLS | No | Sì
| Nome utente EAP
| - | No | Sì
| Password
| - | No | Sì
| Server di autenticazione
| Abilitata | No | Sì
| Timeout EAP
| 10 secondi | No | Sì
| Numero di tentativi EAP
| 3 volte | No | Sì
| Informazioni certificato
| - | No | Sì
| Impostazioni cancellazione dati*2
| Disabilita | No | Sì
| Togli blocco su operazione file/cartella*2
| - | No | Sì
| Impostazioni IPsec
|  | No
| IPsec
| Disabilitata | No | Sì
| Impostazioni IKEv1
|  | No
| Chiave pre-condivisa
| - | No | Sì
| Durata SA (tempo)
| 28800 secondi | No | Sì
| Durata SA (dimensione)
| 28800 KB (10 mm (1/2")) | No | Sì
| Durata IKE
| 30 secondi | No | Sì
| Regole IPsec
| - | No | Sì
| Stampa motivo nascosto
| No | Sì
| Impostazioni di default
| Impostazione stampa modello nascosto
| Standard | No | Sì
| Esposizione
| Standard | No | Sì
| Dimensione carattere
| 48 punti | No | Sì
| Angolo
| 0 gradi | No | Sì
| Stile carattere
| Standard | No | Sì
| Modello mascheramento
| Modello 1 | No | Sì
| Metodo di stampa
| Carattere in evidenza | No | Sì
| Impost. stampa cont.
| No | Sì
| Parola predefinita
| Abilitata, NON COPIARE | No | Sì
| Testo predefinito
| ON | No | Sì
| Numero di serie unità
| Disabilitata | No | Sì
| ID lavoro account
| Disabilitata | No | Sì
| Nome Accesso/Numero utente
| Disabilitata | No | Sì
| N. controllo
| Disabilitata | No | Sì
| Data/ora
| Disabilitata | No | Sì
| Disabilita Immissione Diretta
| Disabilitata | No | Sì
| Contrasto
| No | Sì
| Nero
| 5 | No | Sì
| Personalizza registrazione testo
| - | No | Sì
| Stampa informazioni di tracking
| - | No | Sì
| Impostazione stampa informazioni di tracking
| Disabilitata | No | Sì
| Informazioni stampa
| No | Sì
| Numero di serie unità
| Abilitata | No | Sì
| Testo
| Disabilitata | No | Sì
| ID lavoro account
| Abilitata | No | Sì
| Nome Accesso/Numero utente
| Abilitata | No | Sì
| Data/ora
| Abilitata | No | Sì
| Posiz. stampa
| No | Sì
| Posizione verticale
| No | Sì
| Stampa parte superiore del foglio
| Disabilitata | No | Sì
| Stampa parte inferiore del foglio
| Abilitata | No | Sì
| Posizione orizzontale
| No | Sì
| Stampa parte sinistra del foglio
| Abilitata | No | Sì
| Stampa parte destra del foglio
| Disabilitata | No | Sì
| Selezione del lavoro di stampa
| No | Sì
| Copia
| Abilitata | No | Sì
| Stampante
| Abilitata | No | Sì
| Stampe (Archiviazione Documenti)
| Abilitata | No | Sì
| Ricezione Internet Fax*3
| Abilitata | No | Sì
| Ricezione Fax*4
| Abilitata | No | Sì
| Elenca stampe
| Abilitata | No | Sì
| Inizializ dati privati/nella mac
| - | No | Sì

*1 Visualizzata quando è installato il modulo comunicazione applicazione o è stata abilitata la chiave prodotto del modulo account esterno.
*2 Disabilitata quando il kit di protezione dei dati è abilitato
*3 Visualizzata quando è abilitata la funzione di Internet fax.
*4 Visualizzata quando la funzione fax è abilitata.

*5 Disabilitata quando è installato il kit di protezione dei dati

Torna all'inizio