# IMPOSTAZIONI VARIE

Di seguito sono descritte le impostazioni dell'archiviazione documenti.
Toccare il tasto [Impostazioni Archiviazione Documento] per configurare le impostazioni.
Generale
Impostazioni Mod. Predefinita
Questa funzione consente di specificare quale modalità (Condivisione o Riservato) è utilizzata come modalità predefinita quando si memorizza un file.
Quando si seleziona [Modo Riservato], la casella di controllo [Riservato] nella schermata di informazioni dell'archiviazione viene impostata su .
Impost. Metodo Ordinamento
Consente di selezionare un ordine di visualizzazione dei file memorizzati nella Cartella Principale, nella Cartella Personalizzata e nella cartella Selezione Rapida File. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- Nome file
- Nome Utente
- Data

Impostazione Autorità amministratore
Per file e cartelle utente con password questa impostazione consente di immettere la password dell'amministratore invece della password per l'accesso a file o cartella.
Inoltre, se necessario, è possibile modificare il rapporto preselezionato.
Cancella Tutti I File Veloci
Consente di eliminare tutti i file dalla cartella Selezione Rapida File ad eccezione dei file protetti.
Elimina adesso
Toccare questo tasto per avviare immediatamente l'eliminazione di tutti i file.
Elimina tutti i file rapidi all'accensione
Consente di eliminare automaticamente tutti i file nella cartella Selezione Rapida File (ad eccezione dei file protetti) quando il pulsante [Accensione] è impostato su "On".
Orientamento immagine
Cambia l'orientamento dell'immagine.
Impostazioni modalità colore predefinita
Selezione le impostazioni predefinite quando si utilizza la funzione Acquisisci su HDD.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Tutti i colori
- Scala di grigi
- Mono2

Impostazioni Esposizione Di Default
È possibile configurare le impostazioni di esposizione predefinite per l'archiviazione documenti.
Selezionare [Auto] o [Manuale].
Se si seleziona [Manuale], impostare l'esposizione su uno dei 5 livelli.
Tipo di immagine originale predefinito
Selezionare prima il tipo di originale per abilitare la scansione a una risoluzione adatta all'originale.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Testo/Foto Stampata
- Testo/Foto
- Testo
- Foto
- Foto Stampata
- Mappa

Quando l'esposizione è impostata su [Auto], non è possibile selezionare il tipo di originale predefinito.
Impostazioni risoluzione iniziale
È possibile selezionare una delle risoluzioni riportate di seguito come risoluzione predefinita per la trasmissione.

- 100 X 100 dpi
- 150 X 150 dpi
- 200 X 200 dpi
- 300 X 300 dpi
- 400 X 400 dpi
- 600 X 600 dpi

Suono Scansione Completa
Questa impostazione regola il volume del suono emesso quando termina la scansione. È anche possibile disattivare il suono.
Vassoio Uscita Standard
Consente di selezionare il vassoio di uscita predefinito per la stampa di un file memorizzato da Acquisisci su HDD.
Gli elementi visualizzati saranno diversi in base alla configurazione della macchina.
Disabilita stampa di testo/immagini alla stampa successiva
Se viene recuperato e stampato un file memorizzato, le funzioni di stampa vengono disabilitate.
Questa funzione impedisce un'incoerenza della data tra i dati originali, i dati di output e altri dati.
Impostazioni Stampa Batch
Quando si esegue la stampa di file in batch, si utilizza questa impostazione per evitare di selezionare il tasto [Tutti gli utenti] e il tasto [Utente Sconosc.] nella schermata per la selezione degli utenti.
Regolazione Dell'area Di Cancellazione
Consente di impostare la larghezza di cancellazione predefinita per la funzione di cancellazione.
Specificare un valore compreso tra 0 mm (0") e 25 mm (1") in incrementi di 3 mm (1/8") per la cancellazione dei bordi e del centro.
Impostazioni Formato Biglietto
Consente di configurare il formato originale predefinito per la funzione formato biglietto.
Specificare un valore compreso tra 25 mm (1") e 216 mm (8-1/2") in incrementi di 3 mm (1/8") per impostare le dimensioni X (orizzontale) e Y (verticale) dell'originale.
Adattare dimensione deposito
Consente di visualizzare sempre il tasto [Adattare dimensione deposito] nella schermata relativa al formato biglietto.
Impostaz. memor./canc. dopo stampa file
Scegliere se salvare o eliminare un file dopo la stampa.
Scans. impostazione dispositivo di memoria esterno
Impostazioni modalità colore predefinita
Auto, Tutti i colori, Scala di grigi, Mono2
Impostazione Formato File Iniziale
È possibile impostare il formato di file iniziale da salvare in un dispositivo di memoria esterno.
Tipo di file
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, PDF compatto*2, 5, PDF compatto (Ultra Fine)*2, 5, PDF/A compatto*4, 5, PDF/A compatto (Ultra Fine)*4, 5, PDF criptato, PDF criptato/compatto*3, 5, PDF criptato/compatto (Ultra Fine)*3, 5, XPS
*1 Se è selezionato [Bianco e nero], il formato è [TIFF].
*2 Se è selezionato [Bianco e nero] il formato è [PDF].
*3 Se è selezionato [Bianco e nero] il formato è [Crittog.PDF].
*4 Se è selezionato [Bianco e nero] il formato è [PDF/A].
*5 Se è installato il kit di espansione per la funzione di scanner
Bianco e nero
Modo Compressione: Nessuno, MH (G3), MMR (G4)
Colore/Scala di grigi
Rapporto di compressione: Basso, Medio, Alto Evidenzia lettere nere
Pagine per file specificate
Genera un file separato per ogni pagina digitalizzata quando vengono digitalizzate più pagine.
Quando si abilita questa impostazione, è possibile specificare il numero di pagine per file.
Quando è selezionata l'opzione [JPEG] per il tipo di file, non è possibile impostare [Pagine per file specificate].
Numero di pagine
È possibile specificare qualsiasi numero di pagine come numero di pagine per file.
Tipo di immagine originale predefinito
Selezionare prima il tipo di originale per abilitare la scansione a una risoluzione adatta all'originale.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Testo/Foto Stampata
- Testo/Foto
- Testo
- Foto Stampata
- Mappa

Quando l'esposizione è impostata su [Auto], non è possibile selezionare il tipo di originale predefinito.
Impostazioni risoluzione iniziale
È possibile selezionare una delle risoluzioni riportate di seguito come risoluzione predefinita per la trasmissione.

- 100 X 100 dpi
- 150 X 150 dpi
- 200 X 200 dpi
- 300 X 300 dpi
- 400 X 400 dpi
- 600 X 600 dpi

Disabilita archiviazione su dispositivo di memoria esterno
La memorizzazione nel dispositivo di memoria esterna è disabilitata.
Sfoglia impostazione predefinita di formato PDF per PC
È possibile impostare il formato di file iniziale del PDF pubblico creato durante l'esecuzione di ciascun lavoro.
Rapporto di compressione:
Basso, Medio, Alto
Impostazioni durante l'esecuzione di ciascun lavoro
Dopo che è stato eseguito ogni dato delle funzioni di copia, stampante, scanner, Internet Fax, fax o dati di scansione memorizzati, è possibile specificare di creare un PDF pubblico e impostare la risoluzione del PDF pubblico.
Opzioni di output dei documenti
L'uso di un file memorizzato può essere consentito o vietato in base al tipo di operazione e alla modalità utilizzata per la memorizzazione del file.
Gli elementi visualizzati varieranno in base alle funzioni aggiunte alla macchina.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Stampa | Per ciascuna modalità, scegliere se consentire la stampa dei file memorizzati.
Invio scansione | Per ciascuna modalità, scegliere se consentire o meno la trasmissione fax dei file memorizzati.
Invio I-Fax (incl. PC-I-Fax) | Per ciascuna modalità, scegliere se consentire la trasmissione I-Fax dei file memorizzati.
Invio Fax (Incl. PC-Fax) | Per ciascuna modalità, scegliere se consentire o meno la trasmissione fax dei file memorizzati.

Torna all'inizio