# MODALITÀ DI SCANSIONE E INSERIMENTO DATI

## Panoramica

Al momento della trasmissione è possibile cambiare il formato di file (tipo di file e modalità/rapporto di compressione) per l'invio di un'immagine digitalizzata. Inoltre, se gli originali digitalizzati sono suddivisi in più file, è possibile modificare il numero di pagine per file.
Il tipo di file della modalità [B/N] è collegato al tipo di file della modalità [Colore/Scala di grigi]. Non è possibile impostare separatamente il tipo di file per le singole modalità. Se si seleziona [JPEG] per la modalità [Colore/Scala di grigi], per la modalità [B/N] viene automaticamente selezionato il tipo di file [TIFF].

###### Combinazioni di formati di file

Scheda [Colore/Scala di grigi] | Scheda [B/N]
--- | ---
PDF | PDF
PDF ad alta compressione | PDF
PDF ad alta compressione (ultra fine) | PDF
PDF/A | PDF/A
PDF/A ad alta compressione | PDF/A
PDF/A ad alta compressione (ultra fine) | PDF/A
PDF criptato | PDF criptato
PDF criptato/ad alta compressione | PDF criptato
PDF criptato/ad alta compressione (ultra fine) | PDF criptato
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

- Il formato di file per l'invio di un'immagine digitalizzata viene specificato al momento della memorizzazione della destinazione in un tasto a sfioramento, ma può essere modificato al momento della trasmissione.
- Se è impostato un formato di file PDF criptato, durante la scansione viene visualizzata la schermata di immissione della password. Immettere una password che non superi i 32 caratteri.

Se si specifica il formato PDF ad alta compressione nel formato di file [Colore/Scala di grigi], tenere presente quanto segue.

- Quando si esegue una trasmissione broadcast a un indirizzo in cui è specificato il formato PDF ad alta compressione, tutti i file per lo scanner verranno inviati come file PDF ad alta compressione.
- Quando si esegue una trasmissione broadcast a un indirizzo in cui è specificato il formato PDF ad alta compressione o PDF ad alta compressione (ultra fine), tutti i file per lo scanner verranno inviati come file PDF ad alta compressione (ultra fine).
- Se è specificato il formato PDF ad alta compressione, la risoluzione non può essere modificata in modalità di scansione. La risoluzione è impostata su 300 x 300 dpi.
- Se è impostata l'opzione PDF ad alta compressione quando in modalità di scansione (o in un'altra modalità) è specificata un'impostazione di risoluzione, quest'ultima verrà annullata e per la trasmissione verrà utilizzata la risoluzione PDF ad alta compressione.
- Se è selezionata la risoluzione PDF ad alta compressione, non è possibile modificare l'impostazione [Risoluzione] durante l'attesa dell'originale successivo o in [Funzione Riv.], nelle impostazioni di preparazione dei lavori.
- Se è impostata la risoluzione PDF ad alta compressione quando in modalità di scansione (o in un'altra modalità) è specificato un tipo di originale, l'impostazione [Foto] verrà modificata in [Testo/Foto] e [Mappa] verrà modificata in [Testo/Foto Stampata].

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Formato File]

2. #### Toccare la scheda [Colore/Scala di grigi] o la scheda [B/N]

   - L'impostazione del formato per la modalità [Colore/Scala di grigi] è il formato di file con la modalità colore impostata su Tutti i colori o Scala di grigi.
   - L'impostazione del formato nella scheda [B/N] si applica alla trasmissione in Mono2.

3. #### Toccare il tasto corrispondente al tipo di file desiderato

   ###### Quando è selezionata la scheda [Colore/Scala di grigi]:

   ###### Quando è selezionata la scheda [B/N]:

   La scheda [Colore/Scala di grigi] contiene le caselle di controllo [Compatto] e [Ultra Fine]. Se si seleziona la casella di controllo [Ultra Fine], sarà possibile inviare un file riducendone le dimensioni senza ridurre la qualità dell'immagine. È possibile selezionare [Ultra Fine] esclusivamente per l'impostazione PDF ad alta compressione.

4. #### Toccare il tasto corrispondente alla modalità di compressione desiderata o al rapporto di compressione desiderato.

   Il formato [Rilievo car. neri] disponibile nella scheda [Colore/Scala di grigi] è un formato di file che riduce le dimensioni dei dati eliminando il deterioramento del testo in nero.

5. #### Impostare la casella di controllo [Pagine per file specificate] su e specificare un numero di pagine per file

   Toccare il campo del display numerico e modificare l'impostazione corrente servendosi dei tasti numerici. Questo può essere utile per regolare con precisione la dimensione inserita.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .
   - Se la casella di [Pagine per file specificate] è impostata su , viene creato un unico file per tutte le pagine digitalizzate.
   - Quando l'opzione [Pagine per file specificate] è selezionata, ai nomi dei file creati vengono aggiunti numeri consecutivi.
   - Quando è selezionata l'opzione [JPEG] per il tipo di file, viene creato un file per ogni pagina. La casella di controllo [Pagine per file specificate] non viene pertanto visualizzata.

Torna all'inizio