# INVIO DI DATI DURANTE LA STAMPA

## Panoramica

Questa funzione consente di inviare i dati creati in un'altra applicazione a indirizzi registrati nella macchina mentre i dati vengono stampati sulla macchina,
ovvero è possibile svolgere due processi diversi (stampa e trasmissione) in un'unica operazione.

Registrare indirizzi in una rubrica e preparare preventivamente le singole funzioni di trasmissione. Per informazioni sul come memorizzare un indirizzo nella rubrica, vedere " MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI MEDIANTE IMMISSIONE DIRETTA", "MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE RICERCA GLOBALE", "MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA FAX O LOG DI INVIO IMMAGINI".

- Questa funzione è disponibile in ambiente Windows.
- Il driver di stampante PCL6 è in grado di utilizzare questa funzione.
- Se in modalità di impostazione (amministratore) è stato selezionato [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni di default] → [Disabilita Invio durante la stampa], non sarà possibile inviare i dati mentre vengono stampati.

## Funzionamento

### Windows

1. #### Fare clic sulla scheda [Gestione processo], quindi fare clic sul pulsante [Stampa e invia]

2. #### Impostare la casella di controllo [Stampa e invia] su

3. #### Fare clic sul pulsante [Richiama rubrica]

4. #### Selezionare un indirizzo di destinazione dall'elenco "Rubrica" e fare clic sul pulsante [Aggiungi]

   - Per inviare i dati a tutti gli indirizzi, fare clic sul pulsante [Aggiungi tutti].
   - Per eliminare un indirizzo dall'elenco "Destinazione", selezionare l'indirizzo e fare clic sul pulsante [Elimina]. Per eliminare tutti gli indirizzi, fare clic sul pulsante [Elimina tutti].
   - È possibile specificare fino a 50 destinazioni.
   - Le impostazioni del driver della stampante vengono applicate alle impostazioni di trasmissione. Ad esempio, se come modalità di colore nel driver della stampante è selezionato [Scala di grigi], i dati vengono inviati in bianco e nero a prescindere dalle impostazioni della macchina.

Torna all'inizio