# SCANSIONE CONTEMPORANEA DI NUMEROSI ORIGINALI SEPARATAMENTE E SUCCESSIVA COPIA COLLETTIVA (PREPARAZ. LAVORO)

## Panoramica

Quando si devono copiare numerosi originali, questa funzione consente di dividerli in serie e di inoltrare una serie alla volta all'alimentatore automatico dei documenti.
Usare questa funzione quando sono presenti più pagine originali che è possibile inserire contemporaneamente nell'alimentatore automatico dei documenti.
Eseguire innanzitutto la scansione della serie che contiene la prima pagina degli originali. L'impostazione utilizzata per la scansione della prima serie può essere utilizzata in seguito fino alla scansione dell'ultima serie.

- La funzione Preparaz. Lavoro deve essere specificata prima della scansione dell'originale.
- Se la cartella Selezione Rapida File della modalità di archiviazione dei documenti è piena, non sarà possibile eseguire la copia in modalità di preparazione lavoro. Eliminare i file superflui dalla cartella Selezione Rapida File.

###### La funzione Preparaz. Lavoro non può essere utilizzata insieme alle seguenti funzioni.

Modo Libro, Copia Libretto, Formato Biglietto, Multi-Pagine Ingrandimento e Ripeti layout.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Prepar.lavoro]

   Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].

   ###### Per annullare l'impostazione di ingrandimento su più pagine:

   Toccare il tasto [Preparaz. Lavoro] per rimuovere il segno di spunta.

2. #### Posizionamento di originali nell'alimentatore automatico dei documenti

   Inserire completamente gli originali nel vassoio dell'alimentatore di documenti. La pila degli originali non deve superare la linea dell'indicatore.

3. #### Toccare il tasto [Anteprima] per eseguire la scansione della prima pagina dell'originale.

   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

4. #### Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di copia per la successiva serie di originali

   Toccare [Modifica impostaz. originale seguente] nel pannello operativo, quindi impostare la casella di controllo su . Modificare le impostazioni secondo necessità.

5. #### Posizionare la serie successiva di originali e toccare il tasto [Scansione aggiuntiva].

   Ripetere i passaggi 4 e 5 fino al termine della scansione di tutti gli originali.

6. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

7. #### Toccare il tasto [Avvia stampa] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.
   - Non è possibile impostare il numero di copie per ciascuna serie.

Torna all'inizio