# IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE NEL FORMATO CARTA

## Panoramica

Se il formato dell'originale non è standard o non viene rilevato correttamente, specificarlo manualmente.
Se è selezionata l'opzione [Form. Lun.], non è possibile modificare l'impostazione della scansione su due facciate né il formato di invio.
L'immagine viene inviata solo in modalità Mono2.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Originale]

2. #### Toccare il tasto "Dim. Scansione"

3. #### Toccare il tasto corrispondente al formato della carta

   Per specificare il formato AB, toccare la scheda [AB], quindi toccare il tasto corrispondente al formato appropriato.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   Se l'originale da inviare è lungo, toccare il tasto [Form. Lun.].
   Per digitalizzare un originale lungo, utilizzare l'alimentatore automatico dei documenti. La larghezza massima digitalizzabile è 1000 mm (39-3/8"), l'altezza massima è 297 mm (11-5/8").
   - FORMATI DI ORIGINALE TRASMISSIBILI

Torna all'inizio