# IMPOSTAZIONI PER STAMPA DALL'MFP (FTP)

Dal pannello operativo della macchina è possibile accedere al server FTP e selezionare il dati server per la stampa.

### Aggiunta o modifica di un server FTP

Quando viene toccato il tasto [Aggiungi], viene visualizzata la schermata di registrazione del server FTP ed è possibile registrare fino a 20 cartelle di rete.
Quando si tocca il nome di un server FTP, viene visualizzata la schermata di registrazione di questo server FTP ed è possibile modificarla.

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Descrizione
--- | ---
Nome | Immettere un nome da visualizzare sul pannello operativo della macchina.
Server FTP | Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server FTP.
Directory | Immettere la directory di destinazione del file server FTP.
Abilita Autenticazione Utente | Abilita l'autenticazione utente. Per eseguire l'accesso sono necessari nome utente e password.
Nome Utente | Immettere il nome utente per l'accesso al file server FTP.
Password | Immettere la password richiesta per l'accesso al file server FTP. Per cambiare la password, impostare [Cambia Password] su quindi immettere la nuova password nella casella di testo.
Abilita SSL | Consente la comunicazione crittografata SSL.

### Eliminazione di un server FTP

Per eliminare un server FTP selezionato, impostare la casella di controllo a sinistra del nome del server FTP su e toccare il tasto [Elimina].
Torna all'inizio