# MODIFICA DEL METODO DI ORGANIZZAZIONE DELLE STAMPE

## Panoramica

In questa sezione viene illustrato come selezionare il metodo di fascicolazione quando si invia l'originale digitalizzato al vassoio di uscita.

Fascicolazione | Fascicola gli originali digitalizzati in serie e li invia al vassoio di uscita. |
Gruppo | Raggruppa gli originali digitalizzati in pagine e li invia al vassoio di uscita. |

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Uscita]

2. #### Toccare la scheda [Imp. predef.] e toccare il tasto [Ordina] oppure [Gruppo]

   Le schede [Pinzatura], [Piegatura] e [Gruppo] non compaiono se non è montato il finitore, il finitore a sella o il fascicolatore ad alta capacità. Toccare il tasto [Fascic] o [Gruppo]. Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - Se si imposta la casella di controllo Offset su , i singoli fascicoli di fogli stampati vengono sfalsati. per consentire all'utente di prelevarli con facilità dal vassoio di uscita.
   - Per cambiare il vassoio di uscita, toccare il tasto del vassoio di uscita e selezionare la destinazione.

   ###### Per annullare l'ordinamento o il gruppo:

   Toccare nuovamente il tasto dell'ordinamento o del gruppo selezionato.

Torna all'inizio