# STAMPA DIRETTA DI UN FILE IN UNA MEMORIA USB

## Panoramica

È possibile stampare direttamente un file contenuto in un dispositivo di memoria USB collegato alla macchina senza utilizzare il computer.
Quando si seleziona un file PDF protetto da password, per avviare la stampa è necessario immettere tale password nella schermata di stato dei lavori.

- STAMPA DI UN FILE PDF CRITTOGRAFATO

- Utilizzare un dispositivo di archiviazione USB FAT32 con una capacità non superiore a 32 GB.
- Se in modalità di impostazione (amministratore) è stato selezionato [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni di default] → [Disattivazione della stampa diretta da memoria USB], la stampa da un dispositivo di memoria USB non sarà disponibile.

## Funzionamento

1. #### Collegare il dispositivo di memoria USB alla macchina, quindi toccare il tasto [Recupera file disco fisso].

2. #### Toccare il tasto [Seleziona file da memoria USB per stampa] del pannello operativo

3. #### Toccare il file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Modifica impostazioni di stampa] sul pannello operativo.

   - Quando si stampano più file, toccare tutti i file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Stampa] sul pannello operativo.
   - Vengono selezionate le caselle di controllo dei file scelti.
   - Viene visualizzato a sinistra delle opzioni corrispondenti ai file che è possibile stampare.
   - L'icona viene visualizzata a sinistra delle opzioni corrispondenti alle cartelle presenti nel dispositivo di memoria USB. Per visualizzare una cartella o un file in una cartella, toccare questo tasto.
   - È possibile visualizzare un massimo di 100 tasti di file o cartelle.
   - Toccare per tornare alla cartella superiore.
   - Quando si passa a una sottocartella toccando il tasto di una cartella, viene visualizzato .
     Toccare questo tasto per tornare alla schermata di selezione del nome del file o della cartella.
   - Toccare il tasto [Nome file o cartella] per cambiare l'ordine dei file e delle cartelle visualizzati sullo schermo. Ogni volta che si tocca questo tasto, si passa dall'ordinamento crescente all'ordinamento decrescente e viceversa.

4. #### Selezionare le condizioni di stampa

   - Se nel passo 3 sono stati selezionati più file, è possibile selezionare solo il numero di stampe.
   - Se nel passo 3 è stato selezionato un file che include condizioni di stampa (ad esempio, un file PCL, PS o XPS) le impostazioni verranno applicate.
   Quando è selezionata la casella di controllo [Stampa lucida], [Area carta] è impostato su [Carta lucida] (vassoio bypass) e [Risoluzione] è impostato su [600 dpi (alta qualità)].

5. #### Toccare il tasto [Start]

   La stampa ha inizio dopo il trasferimento del file selezionato.

6. #### Rimuovere il dispositivo di memoria USB dalla macchina.

Torna all'inizio