# COMPRESSIONE DEI DATI BITMAP PRIMA DELL'INVIO ALLA MACCHINA

## Panoramica

I dati immagini bitmap inclusi nel lavoro di stampa possono essere compressi tramite la funzione di compressione Bitmap supportata a livello di lingua da Postscript e PCL6.
Comprimendo i dati immagini Bitmap in formato JPEG, RLE o Delta Row*1, è possibile ridurre i dati dei lavori di stampa provenienti dal driver di stampa al fine di migliorare la velocità effettiva totale.
Il livello di compressione può essere impostato su "Nessuna", "Qualità molto elevata", "Qualità elevata", "Qualità media" o "Bozza".
*1 Utilizzando PostScript, è supportato il solo formato JPEG.

- Questa funzione è disponibile in ambiente Windows.
- Questa funzione può essere utilizzata dal driver di stampa PCL6 o PS.

## Funzionamento

### Windows

1. #### Fare clic sulla scheda [Avanzata].

2. #### Impostare il livello di compressione in [Compressione bitmap]

Torna all'inizio