# INOLTRA LAVORO DI STAMPA

È possibile stampare un file presente sul computer.
La macchina è in grado di stampare i seguenti tipi di file:PDF(V1.6)(*) con l'estensione pdf. TIFF con estensione tif e tiff. JPEG con estensione jpeg, jpg, jpe e jfif. PCL con estensione pcl. PS(*) con estensione ps. XPS(**) con estensione xps.
(*) Disponibile solo se la MFP supporta PostScript.
(**) Disponibile solo se è installato il kit di espansione XPS.
A seconda del tipo di file, potrebbe non essere possibile stampare alcuni file descritti in precedenza. Immettere la password per i dati PDF crittografati nella schermata della coda di spooling della gestione lavori
.

### Print Settings

Selezionare le impostazioni di stampa. Selezionare il file che si desidera stampare in "Seleziona file", selezionare le impostazioni, quindi fare clic su [Stampa].

Elemento | Descrizione
--- | ---
Numero di stampe | Impostare il numero di copie da stampare.
Formato carta | Impostare il formato di stampa.
Orientamento | Selezionare verticale oppure orizzontale per l'orientamento di stampa.
Copia A 2 Facciate | Selezionare la stampa su una facciata, su due facciate (opuscolo) o su due facciate (blocco).
Uscita | Se si stampa per serie, selezionare la casella di controllo "Stampa per unità".
Pagina separatore | Selezionare le impostazioni per la posizione di inserimento della pagina separatore e del vassoio carta.
Pinzatura | Selezionare le impostazioni di pinzatura.
Foratura | Selezionare le impostazioni per la foratura.
Impostazioni del taglio | Selezionare le impostazioni dell'unità di taglio.
Print B/W | Stampare il file in bianco e nero.
Adatta a pagina | Stampa con il file espanso in formato carta intero.
Vassoio uscita | Selezionare il vassoio di uscita per il lavoro di stampa.
File Rapido | Salvare i dati di stampa nella Cartella Selezione Rapida File della macchina.
Print Glossy | Selezionare questa casella di controllo se il lavoro di stampa sarà stampato su carta lucida.

Torna all'inizio