# FUNZIONE DI PIEGATURA DELLA CARTA

## Panoramica

Quando è installata un'unità di piegatura carta, è possibile piegare i fogli a Z e a lettera. Quando è installato un finitore a sella, è possibile utilizzare le pieghe a sella.
I formati carta che è possibile selezionare variano in base al tipo di piegatura della carta.

###### Tipi di piegature e formati disponibili

Tipi di piegature | Risultati della piegatura | Formato carta
--- | --- | ---
Piega a sella |  | A3, B4, A4R, SRA3, 13" × 19", 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11"R, 8K
Piega a Z |  | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R
Piega lettera |  | A4R, 8-1/2" × 11"R
A fisarm. |  | A4R, 8-1/2" × 11"R
Piega doppia |  | A4R, 8-1/2" × 11"R
Piega singola |  | A4R, 8-1/2" × 11"R

- Non è possibile utilizzare supporti speciali quali lucidi e carta a rubrica.
- La funzione di piegatura della carta non può essere utilizzata insieme alla funzione di pinzatura o foratura. Può tuttavia essere utilizzata con queste funzioni se il formato di carta per la piega a Z è A3, B4 o 11" × 17".

### Piega multistrato (quando è selezionato Piega a sella)

Se è selezionato Piega a sella, è possibile piegare insieme più fogli. Cinque fogli di carta vengono piegati contemporaneamente.

- Quando vengono impostati quattro fogli o meno, vengono piegati contemporaneamente quattro fogli o meno.
- Se vengono impostati cinque o più fogli e ne restano quattro o meno, i fogli rimanenti vengono piegati contemporaneamente.
- Con alcuni tipi di carta il numero di fogli piegati in ogni set viene ridotto. In caso di carta pesante, ad esempio, vengono piegati contemporaneamente tre fogli.

## Funzionamento

### Selezione della funzione di piegatura della carta

Toccare il tasto di piegatura desiderato in "Piegatura".
Il vassoio di uscita viene selezionato automaticamente in base al tasto di piegatura selezionato.

###### Per annullare la funzione di piegatura della carta:

Toccare nuovamente il tasto di piegatura selezionato.

### Impostazione della piega multistrato (quando è selezionato Piega a sella)

1. #### Con Piega a sella selezionato, toccare il tasto [Dettagli]

2. #### Impostare la casella di controllo [Piega più fogli assieme] su

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   ###### Per annullare la funzione di piega multistrato:

   Impostare la casella di controllo [Piega più fogli assieme] su .

Torna all'inizio