# CONTROLLO DEL NUMERO DI FOGLI ORIGINALI DIGITALIZZATI (CONTEGGIO ORIGINALE)

## Panoramica

Prima di eseguire la trasmissione, è possibile conteggiare e visualizzare il numero di fogli originali digitalizzati.
Il controllo del numero di fogli originali digitalizzati prima della trasmissione aiuta a prevenire eventuali errori di trasmissione.

- Il risultato del conteggio viene visualizzato con il numero di fogli originali digitalizzati, anziché il numero di pagine originali digitalizzate. Se ad esempio si trasmette un originale a due facciate, verrà visualizzato il numero "1" per indicare che è stato trasmesso un foglio dell'originale, e non il numero "2" per indicare la facciata anteriore e quella posteriore.
- L'impostazione deve essere abilitata separatamente per ogni modalità di broadcast.

## Funzionamento

1. #### Posizionamento degli originali sull'alimentatore automatico dei documenti

   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

2. #### Specificare la destinazione

   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Conteggio Originale]

   Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].

   ###### Per annullare l'impostazione relativa al conteggio degli originali:

   Toccare il tasto [Conteggio Orignale] per rimuovere il segno di spunta.

4. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Toccare il tasto [Anteprima] per visualizzare in anteprima l'immagine in uscita prima di inviare i dati. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.

5. #### Al termine della scansione, verificare il numero di fogli dell'originale.

6. #### Toccare il tasto [OK] per avviare la trasmissione.

   ###### Se il numero di fogli originali visualizzato è differente dal numero effettivo di fogli:

   Toccare il tasto [Cancella] quindi il tasto [OK] nella schermata dei messaggi per cancellare tutti i dati digitalizzati. Le impostazioni di scansione e di destinazione non verranno cancellate. Inserire nuovamente i fogli originali nell'alimentatore automatico dei documenti e toccare il tasto [Start] per eseguire di nuovo la scansione.

Torna all'inizio