# STAMPA DIRETTA DI UN FILE DA UN SERVER FTP

## Panoramica

Se si registra un server FTP, è possibile specificare un file contenuto nel server FTP dal pannello a sfioramento della macchina. È in tal modo possibile evitare di scaricare il file e stamparlo dal computer.
Quando si seleziona un file PDF protetto da password, è necessario immettere tale password nella schermata di stato dei lavori.

- STAMPA DI UN FILE PDF CRITTOGRAFATO

###### Per registrare un server FTP:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni per stampa dall'MFP (FTP)]. È possibile registrare fino a 20 server FTP.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Recupera file disco fisso]

2. #### Toccare il tasto [Seleziona file da FTP per stampa] del pannello operativo

3. #### Toccare il server FTP al quale si desidera accedere

   Alcuni server possono richiedere l'immissione di nome utente e password.

4. #### Toccare il file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Modifica impostazioni di stampa] sul pannello operativo.

   - Quando si stampano più file, toccare tutti i file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Stampa] sul pannello operativo.
   - Vengono selezionate le caselle di controllo dei file scelti.
   - Viene visualizzato a sinistra delle opzioni corrispondenti ai file che è possibile stampare.
   - Viene visualizzato sulla sinistra delle opzioni corrispondenti alle cartelle del server FTP. Per visualizzare una cartella o un file in una cartella, toccare questo tasto.

   - È possibile visualizzare un massimo di 100 tasti di file o cartelle.
   - Toccare per tornare alla cartella superiore.
   - Quando si passa a una sottocartella toccando il tasto di una cartella, viene visualizzato .
     Toccare questo tasto per tornare alla schermata di selezione del nome del file o della cartella.
   - Toccare il tasto [Nome file o cartella] per cambiare l'ordine dei file e delle cartelle visualizzati sullo schermo. Ogni volta che si tocca questo tasto, si passa dall'ordinamento crescente all'ordinamento decrescente e viceversa.

5. #### Selezionare le condizioni di stampa

   - Se nel passaggio 4 sono stati selezionati più file, è possibile selezionare solo il numero di stampe.
   - Se nel passo 4 è stato selezionato un file che include condizioni di stampa (ad esempio, un file PCL, PS o XPS) le impostazioni verranno applicate.
   Quando è selezionata la casella di controllo [Stampa lucida], [Area carta] è impostato su [Carta lucida] (vassoio bypass) e [Risoluzione] è impostato su [600 dpi (alta qualità)].

6. #### Toccare il tasto [Start]

   La stampa avrà inizio dopo il download del file selezionato.

Torna all'inizio