# DISPOSITIVI PERIFERICI

## Panoramica

È possibile installare dispositivi periferici sulla macchina per aumentare la varietà di funzionalità.
In genere i dispositivi periferici sono facoltativi, tuttavia alcuni modelli ne includono alcuni nella dotazione standard.

(Aggiornato a marzo 2013)

Nome del componente | Numero del componente | Descrizione
--- | --- | ---
Large capacity tray | MX-LC12 | Vassoio supplementare. È possibile posizionare fino a 3,500 fogli di carta.
MX-LCX3 N | Vassoio supplementare. È possibile posizionare fino a 3,000 fogli di carta.
Large capacity trays | MX-LC13 | Vassoio supplementare. È possibile posizionare fino a 5.000 fogli di carta.
Vassoio bypass multifoglio | MX-MF10 | Vassoio supplementare. È possibile posizionare fino a 500 fogli di carta. Installare questo vassoio nella macchina.
MX-MF11 | Vassoio supplementare. È possibile posizionare fino a 500 fogli di carta. Installare questo vassoio nei vassoi ad alta capacità.
Alimentatore per carta lunga | MX-LT10 | Quando si utilizza della carta lunga, questa viene caricata nel vassoio bypass.
Unità del vassoio di uscita | MX-TR14 | Vassoio di uscita da installare sulla destra della macchina.
Unità passaggio carta | MX-RB14 | Questa unità è necessaria per installare vassoi ad alta capacità.
Modulo di collegamento | MX-RB17 | Questa unità è necessaria per facilitare il collegamento di due vassoi ad alta capacità.
Alloggiamento del vassoio in uscita | MX-TU14 | Vassoio di uscita da installare al centro della macchina. Questa unità è necessaria se non è installato un finitore o un finitore con cucitrice.
Finitore | MX-FN21 | Dispositivo di uscita che consente l'utilizzo della funzione di pinzatura e di offset. È possibile pinzare fino a 100 fogli di carta.
Finitore con pinzatura a sella | MX-FN22 | Dispositivo di uscita che consente l'utilizzo delle funzioni di pinzatura, offset e copia opuscolo. È possibile pinzare fino a 100 fogli di carta.
Fascicolatore ad alta capacità | MX-ST10 | Questa unità è utile per eseguire un numero elevato di copie. È possibile ottenere fino a 5.000 fogli di carta in uscita.
Carrello carta | MX-CA10 | È un carrello installato nel fascicolatore ad alta capacità. È utile per il trasporto di un numero elevato di fogli in uscita. Nel modello MX-ST10 viene già fornita un'unità del prodotto; questa è un'unità aggiuntiva.
Modulo di foratura (foratura da 100 fogli) | MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Questa unità perfora le copie e gli altri documenti in uscita. È necessario un finitore o un finitore con cucitrice.
Modulo di taglio | MX-TM10 | Questa unità taglia le parti in eccesso dei fogli pinzati a sella. È necessario un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli).
Folding unit | MX-FD10 | Questa unità pioega e invia le stampe all'uscita. È necessario un finitore (pinzatura da 100 fogli) o un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli).
Inserter | MX-CF11 | Questa unità inserisce copertine e inserti. Può anche alimentare la carta a un finitore (pinzatura da 100 fogli) o un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli) per la finitura.
Unità di correzione arricciamento | MX-RB15 | Questa unità corregge gli arricciamenti dei fogli stampati. È necessaria per installare un finitore (pinzatura da 100 fogli), un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli), un'unità di piegatura o un inseritore.
Unità passaggio carta | MX-RB12 | Questa unità è necessaria per installare un finitore o un finitore con cucitrice.
MX-RB13 | Questa unità è necessaria per installare un finitore (pinzatura da 100 fogli) o un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli) e un inseritore.
Kit font codici a barre | MX-PF10 | Aggiunge codici a barre alla macchina.
Kit di espansione XPS | MX-PUX1 | Consente di utilizzare la macchina come stampante compatibile XPS. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore.
Kit di mirroring | MX-EB15 | Memorizza una copia dei dati in una posizione distinta.
Modulo di integrazione dell'applicazione | MX-AMX1 | Il modulo di integrazione dell'applicazione può essere utilizzato in combinazione con la funzione di scanner di rete per aggiungere un file di metadati a un'immagine digitalizzata.
Kit di compressione avanzata | MX-EB11 | Salva un documento digitalizzato in formato PDF ad alta compressione. Questo formato produce un PDF di dimensioni inferiori rispetto al formato PDF normale.
Modulo Comunicazione Applicazione | MX-AMX2 | Collega la macchina a un'applicazione esterna in rete.
Tastiera | MX-KB13 | È una tastiera integrata nella macchina. Quando non viene utilizzata, può essere riposta sotto il pannello di controllo.
Kit di espansione per l'esplorazione Web | MX-AM10 | L'accesso Internet è abilitato per la visualizzazione di pagine Web.
Unità timbro | AR-SU1 | Timbra ogni pagina originale dopo la scansione in modalità di invio immagine. È necessario un alimentatore automatico dei documenti.
Cartuccia del timbro | AR-SV1 | Sono incluse due cartucce del timbro verifica.
Cartuccia del timbro | MX-SCX2 | Applica punti metallici alla carta. È necessario un finitore o un finitore con cucitrice.
MX-SCX1 | Applica punti alla carta con una pinzatura a sella. È necessario un finitore con cucitrice.
Indicatore stato | MX-SL10 | Viene indicato lo stato della macchina.

Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in determinati paesi e regioni.
Torna all'inizio