# RECUPERO DI IMPOSTAZIONI DI INVIO IMMAGINE MEMORIZZATE (RICHIAMO PROGRAMMA)

## Panoramica

Questa funzione consente di memorizzare varie impostazioni raggruppandole in modo da formare un programma. Il programma memorizzato può essere recuperato in modo semplice.
Si supponga, ad esempio, che una volta al mese sia necessario digitalizzare e inviare alle singole filiali alcuni documenti in formato A4 (8-1/2" x 11").

- Inviare a ciascuna filiale gli stessi documenti.
- Trasmettere le singole pagine di un documento rilegato.
- Le macchie sui bordi dei documenti vengono cancellate prima della trasmissione.

Quando un programma di lavoro non è memorizzato | Quando un programma lavoro è memorizzato
--- | ---
Immettere l'indirizzo di ciascuna filiale. Selezionare la scansione modo libro. Specificare Cancellazione. Toccare il tasto [Start]. Eseguire la scansione e la trasmissione dell'originale. | Toccare il tasto di un programma memorizzato. Toccare il tasto [Start]. Eseguire la scansione e la trasmissione dell'originale.
Questo metodo prevede una serie di impostazioni e richiede tempo. Inoltre, si può verificare un errore di impostazione. | Questo metodo non prevede impostazioni multiple e non richiede tempo. Inoltre, è possibile inviare i documenti senza errori di impostazione.

- Le impostazioni memorizzate in un programma vengono conservate anche dopo l'utilizzo del programma per la trasmissione. È possibile utilizzare più volte le stesse impostazioni per eseguire la trasmissione.
- I contenuti seguenti non possono essere memorizzati in un programma:
  - Toccare Form. Person., Form. biglietto, spostamento di pagina e cancellazione non specificata durante l'anteprima, Inserimento Metadati e Impostazioni di invio.
- È possibile memorizzare fino a 48 programmi.
- È possibile memorizzare fino a 500 destinazioni in un unico programma.

Questa funzione non può essere utilizzata in modalità di inserimento dati.

###### Per memorizzare un programma:

Toccare il tasto [Registrazione programma] visualizzato nel pannello operativo quando si usa una delle schermate delle modalità.

- MEMORIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   A seconda della funzione memorizzata nel programma, posizionare l'originale nell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - PIANO DOCUMENTI

2. #### Toccare il tasto [Richiamo programma] sul pannello operativo.

3. #### Toccare il tasto corrispondente al programma da richiamare

   Vengono applicate le impostazioni memorizzate del programma.

4. #### Configurare ulteriori impostazioni se necessario

   Possono non essere consentite ulteriori impostazioni a seconda del programma richiamato.

5. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".

Torna all'inizio