# SPECIFICA DI UN RAPPORTO DIVERSO PER X E Y

## Panoramica

Questa sezione illustra come specificare separatamente i rapporti di riproduzione orizzontale e verticale.
Sono disponibili due metodi per determinare il rapporto: specificando l'intervallo compreso tra tra il 25% e il 400% con incrementi dell'1% per i rapporti di copia sia orizzontale sia verticale oppure specificando il formato immagine dell'originale e il formato immagine della stampa.
Quando si seleziona il 50% per il rapporto orizzontale e il 70% per quello verticale

Quando si usa l'alimentatore automatico dei documenti, è possibile scegliere rapporti compresi tra il 25% e il 200%, sia in orizzontale che in verticale.

###### Per annullare l'impostazione relativa allo zoom XY:

Toccare la scheda [Zoom] oppure il tasto [CA] nella schermata di impostazione del rapporto.

## Funzionamento

### Utilizzo del tasto del rapporto preselezionato

1. #### Toccare il tasto [Rapporto Ripr.], quindi toccare la scheda [Zoom XY]

2. #### Toccare il tasto [X], quindi impostare il rapporto X (orizzontale)

   Per impostare rapidamente il rapporto, specificare innanzitutto un valore che si avvicina a quello desiderato, quindi regolarlo con .
   Toccare ciascuna area delle direzioni X (orizzontale) e Y (verticale), quindi immettere le dimensioni mediante i tasti numerici.

3. #### Toccare il tasto [Y] e impostare il rapporto Y (verticale), seguendo la stessa procedura utilizzata per il tasto [X].

   Al termine della procedura di impostazione toccare .
   Verificare che sia selezionato un formato carta adatto al rapporto impostato.

### Impostazione delle dimensioni delle immagini

1. #### Toccare il tasto [Rapporto Ripr.], quindi toccare il tasto [Zoom XY]

2. #### Toccare il tasto [in base a dim.]

3. #### Specificare il formato immagine dell'originale e della stampa

   Toccare l'area corrispondente al formato dell'immagine e dell'output, quindi immettere i rispettivi valori utilizzando i tasti numerici.
   Verificare che sia selezionato un formato carta adatto al rapporto impostato.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - ###### Se è stata immessa una dimensione non corretta:

     Toccare il tasto [C], quindi immettere la dimensione corretta.

   - ###### Per annullare tutte le impostazioni:

     Toccare il tasto [CA].

Torna all'inizio